Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Vóór gebruik > Namen van de onderdelen en lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld > Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

## Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie
Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie
De pictogrammen worden op het scherm afgebeeld om de toestand van de camera aan te geven.
Hiermee kunt u de schermweergave veranderen met behulp van DISP (Scherminstellingen) op de besturingsknop.

### Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie

Indicator | Betekenis
| Accu-restlading
| Waarschuwing voor zwakke accu
| Beeldformaat
| Scènekeuze
| Opnamefunctie (Intelligent automatisch, Automatisch programma, SteadyShot, Panorama door beweging, Bewegende beelden)
| Pictogram van scèneherkenning
| Witbalans
| Lichtmeetfunctie
| Trillingswaarschuwing
| Scèneherkenning
| DRO
| Lach-herkenningsgevoeligheidindicator
1.4 | Zoomvergroting

Indicator | Betekenis
| AE/AF-vergrendelingsindicator
ISO400 | ISO-nummer
| NR lange-sluitertijd
125 | Sluitertijd
F2.8 | Diafragmawaarde
+2.0EV | Belichtingswaarde
| Indicator van AF-bereikzoekerframe
OPNMN. Standby | Standby/opnemen van bewegende beelden
0:12 | Opnametijd (min:sec)

Indicator | Betekenis
| Opnamemap
96 | Aantal opneembare beelden
100Min | Opneembare tijd
| Opnamemedia (geheugenkaart, intern geheugen)
| Flitsfunctie
| Vermindering van het rode-ogeneffect
| Opladen flitser

Indicator | Betekenis
| Zelfontspanner
C:32:00 | Zelfdiagnosefunctie
| Gezichtsherkenning
| Burstinstellingen
| Oververhittingswaarschuwing
| AF-bereikzoekerframe
| Dradenkruis van de puntlichtmeetfunctie

### Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie

Indicator | Betekenis
| Accu-restlading
| Waarschuwing voor zwakke accu
| Beeldformaat
| Beveiliging
| Afdrukmarkering (DPOF)
| Weergavezoom

Indicator | Betekenis
101-0012 | Map-bestandsnummer
2011 1 1 12:00 AM | Opgenomen datum/tijd van het weergavebeeld

Indicator | Betekenis
| Weergavemap
12/12 | Beeldnummer/Aantal beelden opgenomen in de geselecteerde map
| Weergavemedia (geheugenkaart, intern geheugen)
| Map veranderen
| Lichtmeetfunctie
| Flitsfunctie
| Witbalans
ISO400 | ISO-nummer

Indicator | Betekenis
C:32:00 | Zelfdiagnosefunctie
+2.0EV | Belichtingswaarde
500 | Sluitertijd
F2.8 | Diafragmawaarde
| Weergeven
| Weergavebalk
00:00:12 | Teller
| Volumeniveau

Terug naar boven