Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów > Akumulator i zasilanie

## Akumulator i zasilanie

Nie można włożyć akumulatora do aparatu.

- Sprawdź, czy kierunek akumulatora jest prawidłowy i włóż akumulator tak, aby dźwignia wyjmowania akumulatora została zablokowana.

Nie można włączyć aparatu.

- Po włożeniu akumulatora do aparatu, do rozpoczęcia zasilania aparatu może upłynąć trochę czasu.

- Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo włożony.

- Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.

- Bieguny akumulatora są zanieczyszczone. Delikatnie wytrzyj zanieczyszczenia miękką ściereczką.

- Stosować zalecany akumulator.

Zasilanie nagle wyłącza się.

- Zależnie od temperatury aparatu i akumulatora, zasilanie może wyłączyć się automatycznie w celu ochrony aparatu. W takim przypadku przed wyłączeniem zasilania na ekranie pojawia się komunikat.

- Jeżeli aparat jest włączony i przez pewien czas nie wykonasz żadnych operacji, a opcja [Oszczędz. energii] jest nastawiona na [Standard.] lub [Wytrzym.], aparat wyłączy się automatycznie, aby zapobiec wyczerpaniu akumulatora. Ponownie włączyć aparat.

Wskaźnik pozostałej mocy jest nieprawidłowy.

- Jest to spowodowane używaniem aparatu w bardzo gorącym lub w bardzo zimnym miejscu.

- Powstała rozbieżność pomiędzy wskaźnikiem pozostałej mocy, a aktualnie pozostałą energią akumulatora. Rozładuj całkowicie akumulator jeden raz, po czym naładuj go, aby skorygować wskazanie. W niektórych okolicznościach wskazanie naładowania akumulatora może nie być prawidłowe.

- Pojemność akumulatora stopniowo maleje z czasem i poprzez częste używanie. Jeżeli czas pracy akumulatora pomiędzy ładowaniami stanie się znacznie krótszy, prawdopodobnie nadszedł czas, aby wymienić go na nowy.

Nie można ładować akumulatora, gdy jest włożony do aparatu.

- Nie można naładować akumulatora używając zasilacza sieciowego (sprzedawany oddzielnie). Użyj ładowarki do ładowania akumulatora.

Dioda CHARGE miga podczas ładowania akumulatora.

- Sprawdź, czy typ akumulatora to NP-BN lub NP-BN1.

- Lampa CHARGE miga od czasu do czasu, gdy używany jest akumulator, który długo nie był używany.

- Lampa CHARGE (na dostarczonej ładowarce) posiada dwa rodzaje migania, szybkie miganie (interwał około 0,15 sekundy) i wolne miganie (interwał około 1,5 sekundy). Jeżeli lampa miga szybko, wyjmij ładowany akumulator i po chwili włóż go z powrotem do ładowarki (aż kliknie). Jeżeli lampa znowu miga szybko, może to świadczyć o problemie z akumulatorem.
  Jeżeli lampa miga powoli, ładowarka jest w trybie gotowości i ładowanie chwilowo się zatrzymało. Ładowanie zatrzymuje się czasowo, czego wynikiem jest stan gotowości, gdy temperatura nie zawiera się w zakresie temperatur odpowiednich dla procesu ładowania. Ładowanie ponownie się zaczyna i lampka CHARGE świeci się, gdy temperatura powraca do zakresu odpowiedniego do ładowania.
  Zalecane jest ładowanie akumulatora w granicach prawidłowej temperatury ładowania, pomiędzy 10°C i 30°C.

- Szczegółowe informacje, zobacz [Szczegóły].

Powrót do początku