Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Kullanmadan Önce > Parçaların adları ve ekranda görüntülenen simgelerin listesi > Ekranda görüntülenen simgelerin listesi

## Ekranda görüntülenen simgelerin listesi

Çekim modu simgelerinin listesi
İzleme modu simgelerinin listesi
Fotoğraf makinesinin durumunu göstermek için ekranda simgeler görüntülenir.
Kontrol düğmesi üstündeki DISP (Ekran Görünümü Ayarları) tuşunu kullanarak ekran görünümünü değiştirebilirsiniz.

### Çekim modu simgelerinin listesi

Görünüm | Anlamı
| Kalan pil
| Düşük pil uyarısı
| Görüntü boyutu
| Sahne Seçimi
| Çekim modu (Akıllı Otomatik, Otomatik Program, SteadyShot, Panorama Taraması, Video Modu)
| Sahne Tanıma simgesi
| Beyaz dengesi
| Metraj modu
| Titreşim uyarısı
| Sahne Tanıma
| DRO
| Gülümseme Algılama Hassaslığı göstergesi
1.4 | Zum ölçekleme

Görünüm | Anlamı
| AE/AF kilidi
ISO400 | ISO sayısı
| NR yavaş deklanşör
125 | Deklanşör hızı
F2.8 | Diyafram açıklığı değeri
+2.0EV | Pozlama değeri
| AF telemetre çerçevesi göstergesi
KYT Hazır | Video kaydetme/Video hazırda bekleme
0:12 | Kayıt süresi (d:sn)

Görünüm | Anlamı
| Kayıt klasörü
96 | Kaydedilebilir görüntü sayısı
100Dak | Kayıt yapılabilir süre
| Kayıt Ortamı (Hafıza kartı, dahili bellek)
| Flaş modu
| Kırmızı göz giderme
| Flaş şarj oluyor

Görünüm | Anlamı
| Zamanlayıcı
C:32:00 | Kendini tanılama ekranı
| Yüz algılama
| Seri Çekim Ayarları
| Aşırı ısınma uyarısı
| AF telemetre çerçevesi
| Hedefe yönelik nokta metrajı

### İzleme modu simgelerinin listesi

Görünüm | Anlamı
| Kalan pil
| Düşük pil uyarısı
| Görüntü boyutu
| Koruma
| Baskı emri (DPOF)
| Kayıttan gösterme zumu

Görünüm | Anlamı
101-0012 | Klasör-dosya numarası
2011 1 1 12:00 AM | Kayıttan gösterilen görüntü için kaydedilen tarih/saat

Görünüm | Anlamı
| Kayıttan gösterme klasörü
12/12 | Görüntü numarası/Seçilen klasördeki görüntü sayısı
| Kayıttan Gösterme Ortamı (Hafıza kartı, dahili bellek)
| Klasör değiştirme
| Metraj modu
| Flaş modu
| Beyaz dengesi
ISO400 | ISO sayısı

Görünüm | Anlamı
C:32:00 | Kendini tanılama ekranı
+2.0EV | Pozlama değeri
500 | Deklanşör hızı
F2.8 | Diyafram açıklığı değeri
| Kayıttan gösterme
| Kayıttan gösterme çubuğu
00:00:12 | Sayaç
| Ses şiddeti

En üste geri dön