Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Önlemler/Bu fotoğraf makinesi hakkında > Uyarılar > Pil şarj aleti

## Pil şarj aleti

- Sadece NP-BN veya NP-BN1 tipi piller (diğerleri değil) pil şarj aletinde (ürünle verilir) şarj edilebilir. Belirtilen türden farklı piller, eğer şarj etmeye çalışırsanız, elektrik çarpmasından yaralanma ve yanık riski oluşturarak, akabilirler, aşırı ısınabilirler veya patlayabilirler.

- Şarj olan pili şarj aletinden çıkarın. Şarj olmuş pili şarj aletinde bırakırsanız, pil ömrü kısalabilir.

- Verilen şarj aletinin CHARGE lambası iki şekilde yanıp sönebilir:

- Hızlı yanıp sönme: Işık yaklaşık 0,15 saniye aralıklarla sürekli yanıp söner.

- Yavaş yanıp sönme: Işık yaklaşık 1,5 saniye aralıklarla sürekli yanıp söner.

- CHARGE lambası hızlı yanıp söndüğü zaman, şarj olmakta olan pili çıkarıp, aynı pili doğru şekilde şarj aletine tekrar takın. CHARGE lambası tekrar hızlı yanıp sönerse, bu durum bir pil arızasını veya belirtilen tiplerden farklı bir pilin takıldığını gösterebilir. Pilin belirtilen tipte olduğunu kontrol edin. Eğer pil belirtilen tipteyse, pili çıkarın, bir başka pille veya yenisiyle değiştirin ve şarj aletinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer şarj aleti doğru çalışıyorsa, bir pil arızası olmuş olabilir.

- CHARGE lambası yavaş yanıp söndüğü zaman, bu, şarj aletinin hazırda bekleme durumunda geçici olarak şarj etmeyi durdurduğunu gösterir. Sıcaklık tavsiye edilen çalışma sıcaklığının dışına çıkarsa pil şarj aleti otomatik olarak şarjı durdurur ve hazırda bekleme durumuna geçer. Sıcaklık tekrar uygun aralık içinde olduğu zaman, şarj aleti şarjı yeniden başlatır ve CHARGE lambası tekrar yanar. Pili 10°C ila 30°C arasındaki bir çevre sıcaklığında şarj etmenizi tavsiye ederiz.

En üste geri dön