Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Sahne Tanıma

## Sahne Tanıma

Gelişmiş mod
Fotoğraf makinesi çekim koşullarını otomatik olarak algılar ve sonra çekim yapar. Bir hareket algılandığı zaman, özne bulanıklığını gidermek için ISO hassasiyeti harekete uygun olarak arttırılır (Hareket Algılama).
Fotoğraf makinesi aşağıdaki sahne tiplerini tanır. Fotoğraf makinesi en uygun sahneyi belirleyince, ona karşılık gelen simgeyi ve kılavuzu görüntüler.
(Alacakaranlık), (Alacakaranlık Portre), (Ters ışık), (Ters Işıkta Portre), (Peyzaj), (Makro), (Portre)

1. MENU (KAYIT modu) (Akıllı otomatik) (Sahne Tanıma) istenilen mod

| (Otomatik) | Fotoğraf makinesi sahneyi tanıdığı zaman, ayarları en uygun olanlarıyla değiştirir ve görüntüyü çeker.
| (Gelişmiş) | Fotoğraf makinesi sahneyi tanıdığı zaman, ayarları en uygun olanlarıyla değiştirir. Fotoğraf makinesi (Alacakaranlık), (Alacakaranlık Portre), (Ters ışık) veya (Ters Işıkta Portre) sahnelerini tanıdığı zaman, otomatik olarak ayarı değiştirir ve bir başka görüntü çeker. Art arda iki fotoğraf çektiğiniz zaman, simgesi üstündeki + işaretinin rengi yeşile döner. İki kare çekildiği zaman, çekimden hemen sonra iki görüntü yan yana ekrana getirilir.

Notlar

- Sahne Tanıma işlevi dijital zum kullanarak fotoğraf çektiğiniz zaman çalışmaz.

- [Otomatik] ve [Kapalı] flaş ayarları kullanılabilir.

- Bu sahneler duruma bağlı olarak tanınmayabilir.

### Gelişmiş mod

[Gelişmiş] modunda, fotoğraf makinesi bulanıklaşma eğilimi olan (Alacakaranlık), (Alacakaranlık Portre), (Ters ışık) veya (Ters Işıkta Portre) sahnelerini tanıdığı zaman, aşağıdaki gibi farklı ayarlarla art arda iki fotoğraf çeker. Çekilen iki görüntüden istediğinizi seçebilirsiniz.

| İlk Görüntü* | İkinci Görüntü
| Yavaş Senkro modunda çeker | Hassasiyet arttırılmış ve titreme azaltılmış olarak çekim
| Flaşın aydınlattığı yüzü kılavuz olarak alıp, Yavaş Senkro modunda çeker | Yüz kılavuz alınıp hassasiyet arttırılmış ve titreme azaltılmış olarak çekim
| Flaşlı çekim | Arkaplan parlaklığı ve kontrastı ayarlanmış olarak çeker (DRO plus)
| Flaşın aydınlattığı yüz kılavuz alınarak çekim | Arkaplan ve yüzün parlaklığı ve kontrastı ayarlanmış olarak çeker (DRO plus)

* [Flaş] [Otomatik] olarak ayarlandığı zaman.
İlgili Konu
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön