Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > Автоспуск

## Автоспуск

Зйомка автопортрета з автоспуском

1. Натисніть (Автоспуск) на кнопці керування.

1. Виберіть потрібний режим за допомогою кнопки керування.

| (Вимк.) | Автоспуск не використовується.
| (10 сек.) | Встановлює 10-секундну затримку автоспуску. У разі натиснення кнопки спуску почне блимати індикатор автоспуску і, поки шторка не спрацює, лунатиме звуковий сигнал. Щоб скасувати, знову натисніть кнопку .
| (2 сек.) | Встановлює 2-секундну затримку автоспуску.
| (Автопортрет, одна людина) | Встановлення автоспуску в режим автопортрета. Коли фотоапарат розпізнає встановлену кількість облич, лунає сигнал і через 2 секунди спрацьовує шторка.
| (Автопортрет, дві людини)

Підказки щодо запобігання розмитості
Якщо під час утримування фотоапарата і натиснення кнопки спуску ви поворухнетесь, це спричинить ефект тремтіння фотоапарата.
Ефект тремтіння фотоапарата зазвичай виникає під час зйомки за умов недостатнього освітлення або довгої витримки, як у режимі (Портрет у сутінках) чи (Сутінки).
Щоб зменшити тремтіння фотоапарата, радимо здійснювати зйомку із 2-секундною затримкою автоспуску і стабілізувати фотоапарат, міцно притиснувши до тіла руки після натиснення кнопки затвора.

### Зйомка автопортрета з автоспуском

Скеруйте об’єктив на себе, щоб вибрана кількість облич відображалася на екрані. Шторка спрацьовує автоматично. Не рухайте фотоапаратом, доки не прозвучить сигнал.

- Також у цей момент можна зробити знімок, натиснувши кнопку спуску.

Пов’язані розділи
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Нагору