Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Odstranění problémů > Odstranění problémů > Modul akumulátoru a napájení

## Modul akumulátoru a napájení

Do fotoaparátu nelze vložit modul akumulátoru.

- Ujistěte se, že modul akumulátoru vkládáte správným směrem, a zasuňte jej tak daleko, až se uzamkne páčka k vysunutí akumulátoru.

Fotoaparát nelze zapnout.

- Po vložení modulu akumulátoru do fotoaparátu může chvilku trvat, než bude napájení fotoaparátu zahájeno.

- Ujistěte se, že je modul akumulátoru vložen správně.

- Akumulátor se postupně přirozeným způsobem vybíjí, i když jej právě nepoužíváte.
  Nezapomeňte akumulátor dobít, než začnete fotoaparát používat.

- Konektory modulu akumulátoru jsou znečištěné. Opatrně je otřete měkkým hadříkem.

- Zkontrolujte, že je modul akumulátoru typu NP-BN (je součástí dodávky) nebo NP-BN1 (prodává se samostatně).

Napájení se náhle vypne.

- Vlivem teploty fotoaparátu a akumulátoru se napájení může vypnout automaticky kvůli ochraně fotoaparátu. V takovém případě se před vypnutím napájení na displeji objeví hlášení.

- Pokud je funkce [Ekologický režim] nastavena na [Standardní] nebo [Maximální] a vy zapnutý fotoaparát po určitý časový interval neobsluhujete, fotoaparát se automaticky vypne, aby nedocházelo k vybíjení modulu akumulátoru. Znovu fotoaparát zapněte.

Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně.

- Toto bývá způsobeno používáním fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném prostředí.

- Kapacita akumulátoru se snižuje časem a opakovaným používáním. Pokud se doba mezi nabíjením značně zkrátí, je asi načase jej vyměnit za nový.

Modul akumulátoru vložený do fotoaparátu nelze nabíjet.

- Modul akumulátoru nelze nabít pomocí síťového adaptéru (prodává se samostatně). K nabíjení akumulátoru použijte nabíječku (je součástí dodávky).

Při nabíjení akumulátoru bliká kontrolka CHARGE.

- Zkontrolujte, že je modul akumulátoru typu NP-BN (je součástí dodávky) nebo NP-BN1 (prodává se samostatně).

- Když použijete modul akumulátoru, který se dlouho nepoužíval, kontrolka CHARGE nepravidelně bliká.

- Kontrolka CHARGE (na dodané nabíječce akumulátoru) má dva druhy blikání; rychlé (v intervalu asi 0,15 s) a pomalé (v intervalu asi 1,5 s). Pokud kontrolka bliká rychle, vyjměte modul akumulátoru, který se nabíjí, a pak jej opět do nabíječky vložte (až zacvakne). Pokud kontrolka znovu bliká rychle, může to znamenat problém s modulem akumulátoru.
  Pokud kontrolka bliká pomalu, je nabíječka v pohotovostním režimu a nabíjení se dočasně zastavilo. Pokud je teplota mimo rozsah vhodný pro nabíjení, nabíjení se dočasně zastaví a aktivuje se pohotovostní režim. Když se teplota vrátí do rozmezí vhodného pro nabíjení, nabíjení se obnoví a kontrolka nabíjení CHARGE se rozsvítí.
  Doporučujeme nabíjet modul akumulátoru při vhodné teplotě v rozsahu 10 °C až 30 °C.

- Pro podrobnosti viz [Detaily].

Zpět nahoru