Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > Stillbilledformat / Panoramabilledformat / Filmformat

## Stillbilledformat / Panoramabilledformat / Filmformat

Billedformat ved optagelse af stillbilleder
Billedformat i Nem-tilstand
Billedformat ved optagelse med Panorering
Billedformat ved optagelse af film
Billedformatet bestemmer størrelsen på den billedfil, der optages, når du tager et billede.
Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages.

### Billedformat ved optagelse af stillbilleder

1. MENU (Stillbilledformat) ønsket format

| Stillbilledformat (Horisontal × Lodret) | Retningslinjer for brug | Antal billeder | Udskrivning
| (4608×3456) | Til udskrifter op til A3+ format | Færre Flere | Fin Grov
| (3648×2736) | Til udskrifter op til A3-format
| (2592×1944) | Til udskrifter fra 10×15 cm op til A4 format
| (640×480) | Til e-mailvedhæftninger
| (4608×2592) | Til visning på et high-definition-tv og udskrifter op til A3-format | Færre Flere | Fin Grov
| (1920×1080) | Til visning på et high-definition-tv

Bemærk

- Når du udskriver stillbilleder, der er optaget i bredde-højde-forholdet 16:9, eller panoramabilleder, kan begge kanter muligvis blive skåret af.

### Billedformat i Nem-tilstand

1. MENU [Stillbilledformat] ønsket format

| Stort | Optager billeder i [16M]-format.
| Lille | Optager billeder i [5M]-format.

### Billedformat ved optagelse med Panorering

1. MENU (Panoramabilledformat) ønsket format

| (Standard) (Horisontal: 4912 × 1080) (Vertikal: 3424 × 1920) | Optager billederne i standardformat.
| (Bred) (Horisontal: 7152 × 1080) (Vertikal: 4912 × 1920) | Optager billederne i bredformat.
| (360°) Horisontal: 11520 × 1080 | Optager billeder med 360 grader.

### Billedformat ved optagelse af film

Jo større filmbilledformatet er, desto højere er billedkvaliteten. Jo større mængden af data er, som bruges pr. sekund (gennemsnitlig bithastighed), desto jævnere er det viste billede.
Film optaget med dette kamera optages i MPEG-4-format med ca. 30 billeder/sek, i progressiv tilstand med AAC-lyd og mp4-format.

1. MENU (Filmformat) ønsket format

| Filmformat | Gennemsnitlig bithastighed | Retningslinjer for brug
| 1280x720(Fin) | 9 Mbps | Optager film i højeste kvalitet til visning på HD tv.
| 1280x720(Standard) | 6 Mbps | Optager film i standardkvalitet til visning på HD tv.
| VGA | 3 Mbps | Optager med en billedstørrelse, der er egnet til web-visning.

Bemærk

- Du får et telefotobillede, hvis [VGA]-billedformatet vælges ved optagelse af film.

Tilbage til top