Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Ændring af indstillinger > Hovedindstillinger > Eye-Fi

## Eye-Fi

Overfører billeddata vha. Eye-Fi-kortet
Indstiller om overførselsfunktionen på et Eye-Fi-kort (kan købes i forretningerne) skal anvendes, når du anvender et Eye-Fi-kort med dette kamera. [Eye-Fi] vises kun, når der er sat et Eye-Fi-kort ind i kameraet.

1. MENU (Indstillinger) (Hovedindstillinger) [Eye-Fi] ønsket tilstand

| Til | Anvender overførselsfunktionen. Skærmikonet for Eye-Fi-tilstand på skærmen ændres afhængigt af Eye-Fi-kortets kommunikationstilstand. Eye-Fi-kortet er i standby-tilstand. Der er ikke noget billede, som skal sendes. Eye-Fi-kortet er i overførselsstandby-tilstand. Eye-Fi-kortet er i tilslutningstilstand. Eye-Fi-kortet overfører billeder. Der opstod en fejl.
| Fra | Anvender ikke overførselsfunktionen.

Bemærkninger

- Fra og med november 2011 sælges Eye-Fi-kort i USA, Canada, Japan og visse lande i den Europæiske Union.

- For yderligere oplysninger om Eye-Fi-kortet kontaktes producenten eller sælgeren af Eye-Fi-kort direkte.

- Eye-Fi-kort er kun tilladt i de lande og regioner, hvor de blev købt. Du kan muligvis blive holdt ansvarlig pga. lokale bestemmelser.

- Eye-Fi-kortet har en trådløs LAN-funktion. Du skal ikke indsætte Eye-Fi-kortet, på steder hvor trådløst LAN er forbudt, som f.eks. om bord på et fly. Hvis Eye-Fi-kortet er indsat, indstilles [Eye-Fi] til [Fra]. Når overførselsfunktionen på Eye-Fi-kortet er indstillet til [Fra], vises på skærmen.

### Overfører billeddata vha. Eye-Fi-kortet

1. Indstil indstillingerne for det trådløse LAN-adgangspunkt eller indstillingerne for overførselsretningen for Eye-Fi-kortet.

Se i betjeningsvejledningen (medfølger) for Eye-Fi-kortet for yderligere oplysninger.

1. Når indstillingerne er afsluttet, skal du sætte Eye-Fi-kortet ind i kameraet og optage billederne.

De optagede billeder overføres automatisk via det trådløse LAN til pc'en osv.
Bemærkninger

- [Økotilstand] er ikke tilgængelig under overførsel af billeddata.

- Hvis (fejl)-ikonet vises, skal Eye-Fi-kortet tages ud og indsættes igen, eller der skal slukkes for kameraet og tændes igen. Hvis (fejl)-ikonet stadig vises, er Eye-Fi-kortet muligvis ødelagt. Kontakt Eye-Fi, Inc. for yderligere oplysninger

- Trådløs LAN-kommunikation kan muligvis forstyrres af andet kommunikationsudstyr. Hvis datamodtagelsen er utilstrækkelig, skal kameraet flyttes nærmere på adgangspunktet.

- Visse Eye-Fi-kort har en "Endless Memory Mode". Dette produkt understøtter ikke "Endless Memory Mode". Sørg for, at Eye-Fi-kort, du sætter i dette produkt, har "Endless Memory Mode" slået fra. For oplysninger om indstilling af "Endless Memory Mode" henvises til betjeningsvejledningen (medfølger) for Eye-Fi-kortet.

Tilbage til top