Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Ändern von Einstellungen > Haupteinstellungen > Eye-Fi

## Eye-Fi

Übertragen von Bilddaten mithilfe der Eye-Fi-Karte
Legt fest, ob die Upload-Funktion einer Eye-Fi-Karte (im Handel erhältlich) verwendet wird, wenn Sie die Eye-Fi-Karte mit dieser Kamera benutzen. [Eye-Fi] wird nur angezeigt, wenn die Eye-Fi-Karte in die Kamera eingesetzt ist.

1. MENU (Einstellungen) (Haupteinstellungen) [Eye-Fi] gewünschter Modus

| Ein | Die Upload-Funktion wird verwendet. Das Symbol der Eye-Fi-Modusanzeige auf dem Bildschirm ändert sich je nach dem Kommunikationsmodus der Eye-Fi-Karte. Die Eye-Fi-Karte befindet sich im Bereitschaftsmodus. Es ist kein zu sendendes Bild vorhanden. Die Eye-Fi-Karte befindet sich im Upload-Bereitschaftsmodus. Die Eye-Fi-Karte befindet sich im Verbindungsmodus. Die Eye-Fi-Karte lädt Bilder hoch. Ein Fehler ist aufgetreten.
| Aus | Die Upload-Funktion ist deaktiviert.

Hinweise

- Eye-Fi-Karten sind seit November 2011 in den USA sowie in Kanada, Japan und einigen Ländern der Europäischen Union erhältlich.

- Weitere Informationen zur Eye-Fi-Karte erhalten Sie beim Eye-Fi-Kartenhersteller oder -händler.

- Eye-Fi-Karten sind nur in den Ländern und Regionen erlaubt, in denen sie gekauft wurden. Sie können aufgrund örtlicher Bestimmungen für Schäden haftbar gemacht werden.

- Die Eye-Fi-Karte verfügt über eine WLAN-Funktion. Verwenden Sie die Eye-Fi-Karte nicht an Orten, wo WLAN verboten ist, z. B. an Bord eines Flugzeugs. Falls sich die Eye-Fi-Karte in der Kamera befindet, setzen Sie [Eye-Fi] auf [Aus]. Wenn die Hochladefunktion der Eye-Fi-Karte auf [Aus] gesetzt ist, wird auf dem Bildschirm angezeigt.

### Übertragen von Bilddaten mithilfe der Eye-Fi-Karte

1. Stellen Sie den WLAN-Zugangspunkt bzw. die Übertragungsrichtung der Eye-Fi-Karte ein.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zur Eye-Fi-Karte.

1. Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, setzen Sie die Eye-Fi-Karte in die Kamera ein und nehmen Sie Bilder auf.

Die aufgezeichneten Bilder werden automatisch über WLAN zum PC usw. übertragen.
Hinweise

- Wenn Bilddaten hochgeladen werden, ist [Eco-Modus] nicht verfügbar.

- Falls das Symbol (Fehler) angezeigt wird, versuchen Sie, den Fehler durch Entnehmen und Wiedereinsetzen der Eye-Fi-Karte oder durch Aus- und Wiedereinschalten der Kamera zu beheben. Falls das Symbol (Fehler) noch immer angezeigt wird, ist die Eye-Fi-Karte möglicherweise beschädigt. Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte Eye-Fi, Inc.

- Die WLAN-Kommunikation kann durch andere Kommunikationsgeräte gestört werden. Falls der Datenempfang unzureichend ist, bringen Sie die Kamera näher an den Zugangspunkt heran.

- Einige Eye-Fi-Karten sind mit „Endless Memory Mode“ ausgestattet. Dieses Gerät unterstützt „Endless Memory Mode“ jedoch nicht. Vergewissern Sie sich, dass „Endless Memory Mode“ bei den Eye-Fi-Karten, die Sie in dieses Produkt einsetzen, ausgeschaltet ist. Einzelheiten zum Einstellen von „Endless Memory Mode“ entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zur Eye-Fi-Karte.

Zurück nach oben