Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Toma de imágenes fijas > Toma de imágenes fijas

## Toma de imágenes fijas

1. Ajuste el selector de modo en (Imagen fija) y, a continuación, pulse el botón ON/OFF (Alimentación).

1. Sujete la cámara firmemente tal como se muestra en la ilustración.

1. Pulse el botón del disparador hasta la mitad para enfocar.

Cuando la imagen está enfocada, suena un pitido y se ilumina el indicador .

- La distancia de toma más corta es de aproximadamente 5 cm (W), 100 cm (T) (desde el objetivo).

- El modo Macro se podrá ajustar automáticamente en función de las condiciones de la toma.

1. Pulse el botón del disparador a fondo.

- No coloque los dedos en el flash ni en el objetivo cuando tome imágenes fijas.

Si toma una imagen fija de un motivo difícil de enfocar

- Si la cámara no puede enfocar el motivo automáticamente, el indicador de bloqueo AE/AF pasa a parpadear lentamente y deja de sonar el pitido. Recomponga la toma o cambie el ajuste de enfoque. [Detalles]

- Es posible que resulte difícil realizar el enfoque en las siguientes situaciones:

- Si hay poca luz y el motivo está alejado.

- Si el contraste entre el motivo y el fondo es pobre.

- Si el motivo se visualiza a través de un cristal.

- Si el motivo se mueve con rapidez.

- Si se refleja la luz o hay superficies brillantes.

- Si el motivo está iluminado a contraluz o hay una luz parpadeante.

Tema relacionado
Visualización de imágenes fijas
Tamaño img fija / Tamaño imagen panorámica / Tamaño película
Volver al principio