Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Précautions / A propos de cet appareil > Précautions > Chargeur de batterie

## Chargeur de batterie

- Seules des batteries de type NP-BN (fournie) et NP-BN1 (vendue séparément), et aucune autre, peuvent être chargées dans le chargeur de batterie (fourni). Des batteries autres que celles du type spécifié peuvent couler, surchauffer ou exploser si vous tentez de les charger, ce qui fait courir un risque d’électrocution et de brûlures.

- Retirez la batterie chargée du chargeur de batterie. Si vous laissez la batterie chargée dans le chargeur, sa durée de service pourra s’en trouver raccourcie.

- Le témoin CHARGE du chargeur de batterie fourni clignote de deux manières :

- Clignotement rapide : s’allume et s’éteint de manière répétée à des intervalles d’environ 0,15 seconde.

- Clignotement lent : s’allume et s’éteint de manière répétée à des intervalles d’environ 1,5 seconde.

- Lorsque le témoin CHARGE clignote rapidement, retirez la batterie en cours de charge, puis réinsérez-la convenablement dans le chargeur de batterie. Si le témoin CHARGE clignote à nouveau rapidement, cela peut indiquer une erreur de batterie ou que la batterie insérée ne correspond pas au type spécifié. Assurez-vous que la batterie est du type spécifié. Si la batterie est du type spécifié, retirez-la, remplacez-la par une neuve ou une autre, et vérifiez si le chargeur de batterie fonctionne correctement. Si le chargeur de batterie fonctionne correctement, il se peut qu’une erreur de batterie se soit produite.

- Lorsque le témoin CHARGE clignote lentement, cela indique que le chargeur de batterie arrête temporairement la charge et passe en veille. Le chargeur de batterie arrête la charge et passe automatiquement en état de veille lorsque la température se trouve hors de la plage de températures de fonctionnement recommandée. Lorsque la température revient dans la plage appropriée, le chargeur de batterie reprend la charge et le témoin CHARGE s’allume à nouveau. Nous vous recommandons de charger la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F à 86 °F).

Haut