Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Dépannage > Dépannage > Batterie et alimentation

## Batterie et alimentation

Impossible d’insérer la batterie dans l’appareil.

- Assurez-vous que la batterie est correctement orientée et insérez-la jusqu’à ce que le levier d’éjection de la batterie soit verrouillé.

Impossible de mettre l’appareil sous tension.

- Après avoir inséré la batterie dans l’appareil, sa mise sous tension peut prendre quelques instants.

- Assurez-vous que la batterie est correctement insérée.

- La batterie se décharge peu à peu naturellement, même si vous ne l’utilisez pas.
  Veillez à recharger la batterie avant d’utiliser l’appareil.

- Les bornes de la batterie sont sales. Eliminez délicatement la saleté avec un tissu doux.

- Vérifiez que la batterie est de type NP-BN (fournie) ou NP-BN1 (vendue séparément).

L’appareil se met brusquement hors tension.

- Selon la température de l’appareil et de la batterie, il se peut que l’alimentation se coupe automatiquement afin de protéger l’appareil. Dans ce cas, un message s’affiche à l’écran avant que l’alimentation se coupe.

- Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un certain temps alors qu’il est sous tension et que [Mode éco] est réglé sur [Standard] ou [Max], l’appareil se met automatiquement hors tension pour éviter une décharge complète de la batterie. Remettez l’appareil sous tension.

L’indicateur de charge restante de la batterie est incorrect.

- Cela se produit lorsque vous utilisez l’appareil dans un endroit extrêmement chaud ou froid.

- La capacité de la batterie diminue avec le temps et suite à une utilisation répétée. Si la durée d’utilisation entre les charges diminue considérablement, il est probablement temps de remplacer la batterie par une neuve.

Impossible de charger la batterie pendant qu’elle est insérée dans l’appareil.

- Vous ne pouvez pas charger la batterie à l’aide d’un adaptateur secteur (vendu séparément). Chargez la batterie à l’aide du chargeur (fourni).

Le témoin CHARGE clignote pendant la charge de la batterie.

- Vérifiez que la batterie est de type NP-BN (fournie) ou NP-BN1 (vendue séparément).

- Le témoin CHARGE clignote de temps en temps lorsque vous utilisez une batterie qui n’a pas été employée depuis longtemps.

- Le témoin CHARGE (du chargeur de batterie fourni) clignote de deux manières, un clignotement rapide (à des intervalles d’environ 0,15 seconde) et un clignotement lent (à des intervalles d’environ 1,5 seconde). Si le témoin clignote rapidement, retirez la batterie en cours de charge, puis réinsérez-la dans le chargeur (jusqu’à ce que vous entendiez un déclic). Si le témoin clignote à nouveau rapidement, cela peut indiquer un problème de batterie.
  Si le témoin clignote lentement, le chargeur est en mode de veille et la charge s’est temporairement arrêtée. La charge s’arrête temporairement et passe en mode de veille lorsque la température se trouve hors de la plage adaptée à la charge. La charge reprend et le témoin CHARGE s’allume quand la température se situe à nouveau dans la plage autorisée pour la charge.
  Il est recommandé de charger la batterie dans la plage de températures de charge adéquate, entre 10 °C et 30 °C (50 °F à 86 °F).

- Pour plus d’informations, voir [Détails].

Haut