Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Avant utilisation > Noms des pièces et liste des icônes affichées à l’écran > Liste des icônes affichées à l’écran

## Liste des icônes affichées à l’écran

Liste des icônes de mode de prise de vue
Liste des icônes de mode de visualisation
Des icônes s’affichent à l’écran pour indiquer l’état de l’appareil.
Vous pouvez modifier l’affichage à l’écran à l’aide de DISP (Réglage affichage) de la touche de commande.

### Liste des icônes de mode de prise de vue

Affichage | Indication
| Charge restante de la batterie
| Avertissement de batterie faible
| Taille image fixe / Taille d’image panoramique / Taille film
| Effet de photo
| Sélection scène
| Mode de prise de vue
| Icône Reconnaissance de scène
| Balance des blancs
| Mode de mesure
| Avertissement de vibrations
| Teinte de la couleur
| Couleur Extraite
| Reconnaissance de scène
| DRO
| Réglag. prise d. v. en continu
| Effet peau douce
| Indicateur Sensibilité sourire
1.4 | Facteur de zoom

Affichage | Indication
| Atténuation yeux fermés
| Verrouillage AE/AF
ISO400 | Nombre ISO
| Obturation lente NR
125 | Vitesse d’obturation
F2.6 | Valeur d’ouverture
+2.0EV | Valeur d’exposition
| Indicateur de cadre de télémètre AF
ENREG. Veille | Enregistrement d’un film / Veille film
0:12 | Durée d’enregistrement (m:s)

Affichage | Indication
| Dossier d’enregistrement
96 | Nombre d’images enregistrables
100Min | Durée enregistrable
| Support d’enregistrement (carte mémoire, mémoire interne)
| Affichage en mode Eye-Fi
| Illuminat. AF
| Mode Flash
| Atténuation des yeux rouges
| Charge du flash

Affichage | Indication
| Retardateur
C:32:00 | Affichage d’autodiagnostic
| Inscrire date
| Détection de visage
| Fichier de base de données saturé/Avertissement d’erreur liée au fichier de base de données
| Destination
| Avertissement de surchauffe
| Mode éco
| Cadre du télémètre AF
| Réticule du spotmètre

### Liste des icônes de mode de visualisation

Affichage | Indication
| Charge restante de la batterie
| Avertissement de batterie faible
| Taille image fixe / Taille d’image panoramique / Taille film
| Protection
| Commande d’impression (DPOF)
| Zoom de lecture
| Mode Visualisation

Affichage | Indication
101-0012 | Numéro de dossier-fichier
2011 1 1 9:30 AM | Date/heure d’enregistrement de l’image lue

Affichage | Indication
| Dossier de lecture
12/12 | Numéro d’image/Nombre d’images enregistrées dans la plage de dates ou dans le dossier sélectionné
| Support de lecture (carte mémoire, mémoire interne)
| Affichage en mode Eye-Fi
| Changement de dossier
| Mode de mesure
| Mode Flash
| Balance des blancs
ISO400 | Nombre ISO
| Fichier de base de données saturé/Avertissement d’erreur liée au fichier de base de données

Affichage | Indication
C:32:00 | Affichage d’autodiagnostic
+2.0EV | Valeur d’exposition
500 | Vitesse d’obturation
F2.6 | Valeur d’ouverture
| Mode éco
| Lecture
| Barre de lecture
00:00:12 | Compteur
| Volume

Haut