Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Resolução de problemas > Indicadores de aviso e mensagens > Visor de auto-diagnóstico

## Visor de auto-diagnóstico

Se aparecer um código que começa com uma letra do alfabeto, a função de auto-diagnóstico na câmara está a funcionar.
Os dois últimos dígitos (indicados por ) diferem, dependendo do estado da câmara.
Se não for capaz de resolver o problema mesmo depois de tentar as seguintes medidas de correcção algumas vezes, a câmara pode precisar de reparação.
Contacte o seu agente Sony ou um centro de assistência local Sony autorizado.
C:32:

- Há problemas com o hardware da câmara. Desligue a alimentação e ligue-a outra vez.

C:13:

- A câmara não consegue ler ou escrever dados no cartão de memória. Tente desligar e voltar a ligar a câmara ou tirar e inserir várias vezes o cartão de memória.

- Houve um erro de formatação da memória interna ou foi inserido um cartão de memória não formatado. Formate a memória interna ou o cartão de memória. [Detalhes]

- O cartão de memória inserido não pode ser utilizado com a câmara ou os dados estão danificados. Insira um cartão de memória novo.

E:61:
E:62:
E:91:

- Ocorreu um mau funcionamento da câmara. Inicialize a câmara e, em seguida, volte a ligar a alimentação. [Detalhes]

E:94:

- Ocorre uma avaria ao escrever ou eliminar dados. É necessária a reparação. Contacte o seu agente Sony ou um centro de assistência local Sony autorizado. Esteja preparado para indicar todos os números do código de erro a partir da letra E.

Voltar ao topo