Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > EV

## EV

Можно вручную отрегулировать значение экспозиции с шагом 1/3 EV в диапазоне от –2.0 EV до +2.0 EV.

1. MENU (EV) требуемая настройка EV

Регулировка экспозиции для получения более качественных изображений
A: переэкспонирование (слишком много света)
B: правильное экспонирование
C: недоэкспонирование (слишком мало света)

- Если снимок переэкспонирован, отрегулируйте [EV] в сторону знака “минус”.

- Если снимок недоэкспонирован, отрегулируйте [EV] в сторону знака “плюс”.

Примечание

- Регулировка экспозиции может быть неэффективной при использовании вспышки, или если съемка производится при чрезвычайно темных или светлых условиях.

Смежная тема
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы