Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > DRO

## DRO

Фотоапарат аналізує сцену зйомки й автоматично коригує яскравість та контрастність для покращення якості зображення.
DRO — це абревіатура для функції «Dynamic Range Optimizer» (оптимізатор динамічного діапазону), яка автоматично оптимізує різницю між світлими й темними ділянками зображення.

1. MENU (Режим ЗАПИСУ) (Авто згідно з програмою) (DRO) потрібний режим

| (Вимк.) | Регулювання не виконується.
| (DRO стандарт) | Автоматично регулює яскравість і контрастність зображень.
| (DRO plus) | Автоматично та інтенсивно регулює яскравість і контрастність зображень.

Примітки

- Залежно від умов зйомки коригування може бути неефективним.

- Якщо ввімкнено функцію [DRO plus], для чутливості ISO можна встановити тільки значення [ISO AUTO] або значення від [ISO 80] до [ISO 800].

Нагору