Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des options de MENU (Prise de vue) > Options de MENU (Prise de vue) > Bal blanc

## Bal blanc

Pour capturer la couleur blanche de base en mode [Rég pres uniq]
Règle les tonalités de couleur en fonction des conditions d’éclairage ambiantes. Utilisez cette fonction si les couleurs d’une image ne paraissent pas naturelles.

1. MENU (Bal blanc) le mode souhaité

| (Auto) | Ajuste automatiquement la balance des blancs de sorte que les couleurs paraissent naturelles.
| (Lumière jour) | Effectue un réglage correspondant aux conditions extérieures par beau temps, à des vues en soirée, des scènes nocturnes, des enseignes lumineuses, des feux d’artifice, etc.
| (Nuageux) | Effectue un réglage pour un ciel nuageux ou un endroit ombragé.
| (Bal Blancs ss éclairage fluo1) (Bal Blancs ss éclairage fluo2) (Bal Blancs ss éclairage fluo3) | [Bal Blancs ss éclairage fluo1] : Effectue un réglage pour un éclairage fluorescent blanc. [Bal Blancs ss éclairage fluo2] : Effectue un réglage pour un éclairage fluorescent blanc naturel. [Bal Blancs ss éclairage fluo3] : Effectue un réglage pour un éclairage fluorescent blanc de jour.
| (Incandescent) | Effectue un réglage pour des lieux éclairés par des lampes incandescentes ou très éclairés, comme dans un studio de photographie.
| (Flash) | Effectue un réglage pour les conditions du flash.
| (Press. Uniq) | Règle la balance des blancs en fonction de la source de lumière. Utilisez ce mode si [Auto] et les autres réglages ne permettent pas une reproduction fidèle des couleurs.
| (Rég pres uniq) | Mémorise le blanc de référence qui sera utilisé en mode [Press. Uniq]. [Détails]

Effets des conditions d’éclairage
La couleur apparente du sujet est affectée par les conditions d’éclairage.
Les tonalités de couleur sont ajustées automatiquement, mais vous pouvez les ajuster manuellement à l’aide de la fonction Balance des blancs.
Lumière jour (Blanche, standard)
Nuageux (Bleuâtre)
Fluorescent (Verdâtre)
Incandescent (Rougeâtre)
Remarques

- Lors de la prise de vue avec flash dans un mode autre que [Flash], [Bal blanc] est réglé sur [Auto].

- Lorsque [Flash] est réglé sur [Activé] ou [Sync lente], la balance des blancs ne peut être réglée que sur [Auto], [Flash], [Press. Uniq] ou [Rég pres uniq].

- [Rég pres uniq] ne peut pas être sélectionné pendant le chargement du flash.

### Pour capturer la couleur blanche de base en mode [Rég pres uniq]

1. Effectuez le cadrage sur un objet blanc, tel qu’une feuille de papier remplissant tout l’écran, dans les mêmes conditions d’éclairage que pour filmer le sujet.

1. MENU (Bal blanc) [Rég pres uniq] sur la touche de commande

L’écran devient momentanément noir et lorsque la balance des blancs a été ajustée et enregistrée, l’écran d’enregistrement s’affiche à nouveau.
Remarques

- Si l’indicateur clignote pendant la prise de vue, la balance des blancs n’est pas encore réglée ou ne peut pas être réglée. Utilisez la balance des blancs automatique.

- Ne secouez pas et ne heurtez pas l’appareil pendant que la fonction [Rég pres uniq] est en cours.

- Quand le mode Flash est réglé sur [Activé] ou sur [Sync lente], la balance des blancs est réglée dans des conditions d’utilisation du flash.

Rubrique connexe
Options de MENU non disponibles dans certains modes ENR
Haut