Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des options de MENU (Prise de vue) > Options de MENU (Prise de vue) > Mise au P

## Mise au P

Mise au point sur des sujets près du bord de l’écran
Vous pouvez choisir la méthode de mise au point. Utilisez le menu lorsqu’il est difficile d’obtenir une mise au point appropriée en mode de mise au point automatique.
AF est l’abréviation d’« Auto Focus », une fonction qui ajuste automatiquement la mise au point.
Le cadre du télémètre AF sélectionné apparaît sur l’écran.

1. MENU (Mise au P) le mode souhaité

| (AF multi) | Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet dans toutes les plages du cadre de télémètre. Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course en mode de prise de photo, un cadre vert s’affiche autour de la zone qui est mise au point. Lorsque la fonction Détection de visage est active, AF fonctionne avec priorité aux visages.
| (AF centre) | Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet au centre du cadre du télémètre. En utilisant la fonction de verrouillage AF avec cette option, vous pouvez composer l’image comme vous le voulez.
| (AF spot) | Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet extrêmement petit ou une zone étroite. En utilisant la fonction de verrouillage AF avec cette option, vous pouvez composer l’image comme vous le voulez. Tenez l’appareil immobile afin que le sujet et le cadre du télémètre AF soient parfaitement alignés.

Remarques

- Lorsque vous utilisez [Zoom numérique] ou [Illuminat. AF], le cadre du télémètre AF est désactivé et apparaît sous la forme d’une ligne pointillée. Dans ce cas, l’appareil met au point sur les sujets situés au centre de l’écran.

- Si le mode Mise au point continue est sélectionné, l’appareil photo règle la mise au point en donnant la priorité au sujet à suivre.

### Mise au point sur des sujets près du bord de l’écran

Si le sujet n’est pas net, procédez comme suit :

1. Recomposez la vue de sorte que le sujet soit centré dans le télémètre AF (A), et enfoncez le déclencheur à mi-course pour mettre au point sur le sujet (verrouillage AF).

1. Lorsque l’indicateur de verrouillage AE/AF (B) cesse de clignoter et reste allumé, revenez à la scène composée et appuyez à fond sur le déclencheur.

- Aussi longtemps que vous n’enfoncez pas complètement le déclencheur, vous pouvez recommencer cette procédure le nombre de fois nécessaire.

Rubrique connexe
Mise au point continue
Options de MENU non disponibles dans certains modes ENR
Haut