Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci di MENU (Ripresa) > Voci di MENU (Ripresa) > EV

## EV

È possibile regolare manualmente l’esposizione con incrementi di 1/3 EV in un intervallo compreso tra –2.0 EV e +2.0 EV.

1. MENU (EV) impostazione EV desiderata

Regolazione dell’esposizione per immagini dall’aspetto migliore
A: sovraesposizione (troppa luce)
B: esposizione corretta
C: sottoesposizione (troppo poca luce)

- Quando l’immagine ripresa è sovraesposta, regolare [EV] sul lato minore.

- Quando l’immagine ripresa è sottoesposta, regolare [EV] sul lato maggiore.

Nota

- Se si riprende un soggetto in condizioni di estrema luminosità o buio, oppure se si utilizza il flash, la regolazione dell’esposizione potrebbe non essere efficace.

Argomenti correlati
Voci di MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio