Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > Autoscatto

## Autoscatto

Ripresa automatica con l’autoscatto per ritratto

1. Premere (Autoscatto) sul tasto di controllo.

1. Selezionare la modalità desiderata con il tasto di controllo.

| (Spento) | L’autoscatto non viene utilizzato.
| (10 sec) | Consente di impostare l’autoscatto con un ritardo di 10 secondi. Quando viene premuto il pulsante di scatto, la spia dell’autoscatto lampeggia e viene emesso un segnale acustico fino all’azionamento dell’otturatore. Per annullare, premere di nuovo .
| (2 sec) | Consente di impostare l’autoscatto con un ritardo di 2 secondi.
| (Autoritratto una persona) | Consente di impostare l’Autoscatto per ritratto. Quando la fotocamera rileva il numero specificato di visi, viene emesso un segnale acustico e l’otturatore viene azionato dopo 2 secondi.
| (Autoritratto due persone)

Suggerimenti per evitare la sfocatura
Se le mani o il corpo si muovono tenendo la fotocamera e premendo il pulsante di scatto, si verifica la “vibrazione della fotocamera”.
La vibrazione della fotocamera si verifica frequentemente in condizioni di illuminazione ridotta o se la velocità dell’otturatore è lenta, condizioni riscontrabili nelle modalità (Ritratto notturno) o (Scena notturna).
Per prevenire l’effetto mosso, effettuare la ripresa utilizzando l’autoscatto con un ritardo di 2 secondi e mantenere ferma la fotocamera tenendo saldamente le braccia appoggiate ai fianchi dopo aver premuto il pulsante di scatto.

### Ripresa automatica con l’autoscatto per ritratto

Puntare l’obiettivo verso se stessi in modo che venga visualizzato il numero specificato di volti nello schermo e l’otturatore entri in funzione. Non muovere la fotocamera dopo l’emissione del segnale acustico.

- È inoltre possibile riprendere un’immagine premendo il pulsante di scatto durante questa operazione.

Argomenti correlati
Funzioni non disponibili in alcune modalità REG
Torna all’inizio