Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci di MENU (Ripresa) > Voci di MENU (Ripresa) > Mes. fuoco

## Mes. fuoco

Messa a fuoco di soggetti vicini al bordo dello schermo
È possibile cambiare il metodo di messa a fuoco. Utilizzare il menu quando è difficile ottenere la messa a fuoco appropriata con la modalità di messa a fuoco automatica.
AF sta per “Messa a fuoco automatica”, una funzione che regola automaticamente la messa a fuoco.
Il telemetro AF selezionato viene visualizzato sullo schermo.

1. MENU (Mes. fuoco) modalità desiderata

| (Multi AF) | Consente di mettere automaticamente a fuoco un soggetto in tutti i campi della cornice del mirino. Quando viene premuto parzialmente il pulsante di scatto nella modalità di ripresa dei fermi immagine, intorno all’area a fuoco viene visualizzata una cornice verde. Quando è attiva la funzione Rilevamento visi, AF opera con priorità sui visi.
| (Centro AF) | Consente di mettere automaticamente a fuoco un soggetto al centro della cornice del mirino. Utilizzando nello stesso tempo la funzione di blocco AF, è possibile comporre l’immagine nel modo desiderato.
| (Punto AF) | Consente di mettere automaticamente a fuoco un soggetto molto piccolo o un’area limitata. Utilizzando nello stesso tempo la funzione di blocco AF, è possibile comporre l’immagine nel modo desiderato. Tenere ferma la fotocamera in modo da non disallineare il soggetto e il telemetro AF.

Note

- Se si utilizza [Zoom digitale] o [Illuminat. AF], il telemetro AF è disabilitato e viene visualizzato con una linea punteggiata. In questo caso, la fotocamera mette a fuoco i soggetti al centro dello schermo.

- Se è attivato Messa a fuoco con inseguim., la fotocamera mette a fuoco dando priorità al soggetto da seguire.

### Messa a fuoco di soggetti vicini al bordo dello schermo

Se il soggetto non è a fuoco, eseguire le seguenti operazioni:

1. Ricomporre l’inquadratura in modo che il soggetto sia centrato nel telemetro AF (A) e premere parzialmente il pulsante di scatto per mettere a fuoco il soggetto (blocco AF).

1. Quando l’indicatore di blocco AE/AF (B) smette di lampeggiare e rimane illuminato, ritornare all’inquadratura composta interamente e premere a fondo il pulsante di scatto.

- Finché non si preme a fondo il pulsante di scatto, è possibile ripetere la procedura per il numero di volte necessario.

Argomenti correlati
Messa a fuoco con inseguim.
Voci di MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio