Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Modifica delle impostazioni > Impostazioni principali > Eye-Fi

## Eye-Fi

Trasferimento dei dati di immagine usando la scheda Eye-Fi
Consente di impostare se usare la funzione di caricamento di una scheda Eye-Fi (disponibile in commercio), quando si usa la scheda Eye-Fi con questa fotocamera. [Eye-Fi] viene visualizzato solo quando la scheda Eye-Fi è inserita nella fotocamera.

1. MENU (Impostazioni) (Impostazioni principali) [Eye-Fi] modalità desiderata

| Acceso | Usa la funzione di caricamento. L’icona di visualizzazione del modo Eye-Fi sullo schermo cambia a seconda del modo di comunicazione della scheda Eye-Fi. La scheda Eye-Fi è in modo di attesa. Non c’è alcuna immagine da inviare. La scheda Eye-Fi è nel modo di attesa del caricamento. La scheda Eye-Fi è nel modo di collegamento. La scheda Eye-Fi sta caricando le immagini. Si è verificato un errore.
| Spento | Non usa la funzione di caricamento.

Note

- Da novembre 2011, le schede Eye-Fi sono vendute negli Stati Uniti, in Canada, Giappone e in alcuni paesi dell’Unione Europea.

- Per maggiori informazioni sulla scheda Eye-Fi, rivolgersi direttamente al produttore o al venditore delle schede Eye-Fi.

- Le schede Eye-Fi sono permesse solo nei paesi e nelle regioni in cui sono state acquistate. È possibile incorrere in sanzioni a seconda delle restrizioni vigenti a livello locale.

- La scheda Eye-Fi è dotata di una funzione LAN wireless. Non inserire la scheda Eye-Fi nei luoghi in cui la LAN wireless è vietata, come a bordo di un aereo. Se la scheda Eye-Fi è inserita, impostare [Eye-Fi] su [Spento]. Quando la funzione di caricamento della scheda Eye-Fi è impostata su [Spento], sullo schermo viene visualizzato .

### Trasferimento dei dati di immagine usando la scheda Eye-Fi

1. Configurare le impostazioni del punto di accesso LAN wireless o le impostazioni della direzione di trasferimento della scheda Eye-Fi.

Per i dettagli, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con la scheda Eye-Fi.

1. Al termine delle impostazioni, inserire la scheda Eye-Fi nella fotocamera e riprendere le immagini.

Le immagini registrate vengono trasferite automaticamente tramite la LAN wireless al PC, ecc.
Note

- Quando si caricano i dati di immagine, [Modo Eco] non è disponibile.

- Se si visualizza l’icona (errore), espellere e reinserire la scheda Eye-Fi o spegnere e riaccendere la fotocamera. Se si visualizza ancora l’icona (errore), la scheda Eye-Fi potrebbe essere guasta. Per i dettagli, rivolgersi a Eye-Fi, Inc.

- La comunicazione LAN wireless potrebbe essere interrotta dalle altre periferiche di comunicazione. Se la ricezione dei dati è insufficiente, avvicinare la fotocamera al punto di accesso.

- Alcune schede Eye-Fi utilizzano “Endless Memory Mode”. Questo prodotto non supporta “Endless Memory Mode”. Accertarsi che per le schede Eye-Fi inserite in questo prodotto “Endless Memory Mode” sia disattivato. Per i dettagli sull’impostazione di “Endless Memory Mode”, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con la scheda Eye-Fi.

Torna all’inizio