Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Prima dell’uso > Nomi dei componenti ed elenco delle icone visualizzate sullo schermo > Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

## Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

Elenco delle icone della modalità di ripresa
Elenco delle icone della modalità di visione
Le icone visualizzate sullo schermo indicano lo stato della fotocamera.
È possibile cambiare la visualizzazione sullo schermo utilizzando DISP (Impostazione visualizzazione) sul tasto di controllo.

### Elenco delle icone della modalità di ripresa

Display | Indicazione
| Batteria rimanente
| Avviso di batteria scarica
| Dimensione fermo imm. / Dimens. imm. panorama / Dimensioni filmato
| Effetto immagine
| Selezione scena
| Modo Ripresa
| Icona Identificazione scena
| Bilanciamento del bianco
| Modalità di misurazione esposimetrica
| Avviso di vibrazione
| Tonalità del colore
| Colore estratto
| Identificazione scena
| DRO
| Impostazioni Ripresa continua
| Effetto pelle morbida
| Indicatore di sensibilità di Rilevamento sorrisi
1.4 | Rapporto di zoom

Display | Indicazione
| TRACKING FOCUS
| Riduzione occhi chiusi
| Blocco AE/AF
ISO400 | Numero ISO
| Otturatore lento NR
125 | Velocità dell’otturatore
F3.5 | Valore di apertura
+2.0EV | Valore di esposizione
| Indicatore del telemetro AF
REG Attesa | Registrazione di un filmato / Attesa del filmato
0:12 | Tempo di registrazione (m:s)

Display | Indicazione
| Cartella di registrazione
96 | Numero di immagini registrabili
100Min | Tempo di registrazione
| Supporto di registrazione (scheda di memoria, memoria interna)
| Display della modalità Eye-Fi
| Illuminat. AF
| Modalità del flash
| Riduzione degli occhi rossi
| Ricarica del flash

Display | Indicazione
| Autoscatto
| Scrittura data
| Rilevamento visi
| Avviso di file di database pieno / errore del file di database
| Destinazione
| Avviso di surriscaldamento
| Modo Eco
| Telemetro AF
| Reticolo di misurazione esposimetrica locale

### Elenco delle icone della modalità di visione

Display | Indicazione
| Batteria rimanente
| Avviso di batteria scarica
| Dimensione fermo imm. / Dimens. imm. panorama / Dimensioni filmato
| Protezione
| Ordine di stampa (DPOF)
| Zoom di riproduzione
| Modo visione

Display | Indicazione
101-0012 | Numero di cartella-file
2012 1 1 9:30 AM | Data/ora di registrazione dell’immagine di riproduzione

Display | Indicazione
| Cartella di riproduzione
12/12 | Numero dell’immagine / Numero di immagini registrate nella cartella o nell’intervallo di date selezionati
| Supporto di riproduzione (scheda di memoria, memoria interna)
| Display della modalità Eye-Fi
| Cambiamento di cartella
| Modalità di misurazione esposimetrica
| Modalità del flash
| Bilanciamento del bianco
ISO400 | Numero ISO
| Avviso di file di database pieno / errore del file di database

Display | Indicazione
+2.0EV | Valore di esposizione
500 | Velocità dell’otturatore
F3.5 | Valore di apertura
| Modo Eco
| Riproduzione
| Barra di riproduzione
00:00:12 | Contatore
| Volume

Torna all’inizio