Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > Bildestørrelse / Panoramabildestørrelse / Videostørrelse

## Bildestørrelse / Panoramabildestørrelse / Videostørrelse

Bildestørrelse for opptak av stillbilder
Bildestørrelse i Enkel modus
Bildestørrelse for opptak av panoramabilder
Bildestørrelse for opptak av film
Bildestørrelsen avgjør størrelsen på bildefilen som lagres når du tar et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas.

### Bildestørrelse for opptak av stillbilder

1. MENU (Bildestørrelse) ønsket størrelse

| Bildestørrelse (Horisontal × vertikal) | Retningslinjer for bruk | Antall bilder | Utskrift
| (4608×3456) | For utskrifter med format på opptil A3+ | Færre Flere | Fin Grov
| (3648×2736) | For utskrifter med format på opptil A3
| (2592×1944) | For utskrifter med format fra 10×15 cm opp til A4
| (640×480) | For e-postvedlegg
| (4608×2592) | For visning på HD-TV (High Definition-TV) og utskrift i opp til A3- format | Færre Flere | Fin Grov
| (1920×1080) | For visning på en HD-TV (High Definition-TV)

Merk

- Når du skriver ut stillbilder som er tatt med 16:9-bildeforholdet eller panoramabilder, kan begge kantene bli beskåret.

### Bildestørrelse i Enkel modus

1. MENU [Bildestørrelse] ønsket størrelse

| Stor | Tar bilder med størrelsen [16M].
| Liten | Tar bilder med størrelsen [5M].

### Bildestørrelse for opptak av panoramabilder

1. MENU (Panoramabildestørrelse) ønsket størrelse

| (Standard) (Horisontalt: 4912 × 1080) (Vertikalt: 3424 × 1920) | Fotograferer med standard bildestørrelse.
| (Vid) (Horisontalt: 7152 × 1080) (Vertikalt: 4912 × 1920) | Fotograferer med bred bildestørrelse.
| (360°) Horisontal: 11520 × 1080 | Fotograferer bilder med en 360 graders vinkel.

### Bildestørrelse for opptak av film

Jo større filmbildet er, jo bedre er bildekvaliteten. Jo større mengde data som brukes per sekund (gjennomsnittlig bithastighet), jo jevnere spilles bildet av.
Filmer spilt inn med dette kameraet, er spilt inn i MPEG-4-format, med omtrent 30 bilder i sekundet, i progressiv modus med AAC-lyd, mp4-format.

1. MENU (Videostørrelse) ønsket størrelse

| Videostørrelse | Gjennomsnittlig bithastighet | Retningslinjer for bruk
| 1280x720 (fin) | 9 Mbps | Spiller inn filmer i høyeste kvalitet for visning på HD TV.
| 1280x720 (standard) | 6 Mbps | Spiller inn filmer i standard kvalitet for visning på HD TV.
| VGA | 3 Mbps | Tar opp en bildestørrelse som passer for opplasting til Internett.

Merk

- Et telefotobilde opprettes dersom bildestørrelsen [VGA] er valgt under innspilling av filmer.

Til toppen