Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Resolução de problemas > Resolução de problemas > Bateria e alimentação

## Bateria e alimentação

Não consegue inserir a bateria na câmara.

- Certifique-se de que a direcção da bateria está correcta e insira-a até a alavanca de ejecção da bateria ficar bloqueada.

Não consegue ligar a câmara.

- Após inserir a bateria na câmara, pode demorar alguns momentos para a câmara iniciar.

- Certifique-se de que a bateria está inserida correctamente.

- A bateria descarrega-se gradualmente por descarga natural, mesmo que não a utilize.
  Certifique-se de que carrega a bateria antes de utilizar a câmara.

- Verifique se a bateria é do tipo NP-BN ou NP-BN1.

A alimentação desliga-se repentinamente.

- Dependendo da temperatura da câmara e da bateria, a alimentação pode desligar-se automaticamente para proteger a câmara. Neste caso, aparece uma mensagem no ecrã antes de a câmara se desligar.

- Se não operar a câmara durante um determinado período de tempo enquanto a alimentação estiver ligada e [Modo eco] estiver definido para [Normal] ou [Máximo], a câmara desliga-se automaticamente para evitar o consumo da bateria. Volte a ligar a câmara.

O indicador da carga restante está incorrecto.

- Isto é provocado quando utiliza a câmara num local extremamente quente ou frio.

- A capacidade da bateria diminui com o decorrer do tempo e através da utilização repetida. Caso se torne significativa a diminuição do tempo de utilização entre cargas, talvez seja altura de a substituir por uma nova.

Não consegue carregar a bateria enquanto esta estiver inserida na câmara.

- Não consegue carregar a bateria utilizando o transformador de CA (vendido separadamente). Utilize o carregador de bateria (fornecido) para carregar a bateria.

A luz CHARGE pisca enquanto carrega a bateria.

- Verifique se a bateria é do tipo NP-BN ou NP-BN1.

- A luz CHARGE pisca raramente quando utiliza uma bateria que não foi utilizada durante um longo período de tempo.

- A luz CHARGE (no carregador de bateria fornecido) tem dois padrões de intermitência, piscar rápido (aprox. em intervalos de 0,15 segundos) e piscar lento (aprox. em intervalos de 1,5 segundos). Se a luz piscar rapidamente, retire a bateria a ser carregada e, em seguida, insira a mesma bateria no carregador de bateria (até fazer clique). Se a luz voltar a piscar rapidamente, isso pode indicar um problema com a bateria.
  Se a luz pisca lentamente, o carregador está em modo de espera e o carregamento parou temporariamente. O carregamento pára temporariamente, resultando no modo de espera, quando a temperatura estiver fora da variação adequada ao carregamento. O carregamento continua e a luz CHARGE acende-se quando a temperatura voltar à variação adequada ao carregamento.
  Recomenda-se que carregue a bateria dentro do intervalo da temperatura de carregamento, entre 10°C a 30°C.

- Para mais detalhes, consulte [Detalhes].

Voltar ao topo