Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Mudar definições > Definições de Fotografia > Iluminador AF

## Iluminador AF

O iluminador AF fornece luz de enchimento para focar mais facilmente um motivo num ambiente escuro.
O iluminador AF emite luz vermelha, permitindo que a câmara foque mais facilmente quando o botão do obturador é carregado até meio, até o foco estar bloqueado. O indicador aparece nesta altura.

1. Defina a câmara para o modo de fotografia.

1. MENU (Definições) (Definições de Fotografia) [Iluminador AF] modo desejado

| Auto | Utiliza/não utiliza o iluminador AF.
| Deslig

Notas

- Obtém focagem desde que a luz do iluminador AF chegue ao motivo, mesmo que a luz não chegue ao centro do motivo.

- Não pode utilizar o iluminador AF nas seguintes situações:

- No modo de filme

- No modo Varrer Panorama

- Quando o modo (Paisagem), (Cena Nocturna), (Animal de estimação) ou (Fogo artifício) está seleccionado em Selecção de Cena.

- Quando [Temp. Auto] está definido para [Auto-retrato Uma Pessoa] ou [Auto-retrato Duas Pessoas].

- Quando utilizar o iluminador AF, o quadro do telémetro de AF normal é desactivado e um novo quadro do telémetro de AF é visualizado por uma linha tracejada. AF opera com prioridade sobre motivos localizados junto ao centro da moldura.

- O iluminador AF emite uma luz muito brilhante. Embora não haja perigo para a saúde, não olhe directamente para o emissor do iluminador AF de muito perto.

Voltar ao topo