Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > DRO

## DRO

Фотоаппарат анализирует сцену съемки и автоматически корректирует яркость и контрастность, чтобы улучшить качество изображения.
Аббревиатура DRO обозначает функцию “Оптимизация динамического диапазона”, которая автоматически выполняет оптимизацию разницы между светлыми и темными частями изображения.

1. MENU (Режим ЗАПИСИ) (Автопрограмма) (DRO) требуемый режим

| (Выкл) | Регулировка не выполняется.
| (DRO standard) | Автоматическая регулировка яркости и контрастности изображений.
| (DRO plus) | Автоматическая и интенсивная регулировка яркости и контрастности изображений.

Примечания

- В зависимости от условий съемки достичь эффекта коррекции, возможно, не удастся.

- При использовании функции [DRO plus] для параметра ISO можно установить только значение [ISO AUTO] или значения от [ISO 80] до [ISO 800].

В начало страницы