Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Фокус

## Фокус

Фокусировка на объектах, расположенных у краев экрана
Метод фокусировки можно изменить. Используйте меню, в случае если не удается добиться нужной фокусировки в режиме автоматической фокусировки.
АФ означает “автоматическую фокусировку”, функцию, с помощью которой фокус настраивается автоматически.
Рамка искателя выбранного диапазона АФ появится на экране.

1. MENU (Фокус) требуемый режим

| (Мульти АF) | Автоматическая фокусировка на объекте во всех диапазонах рамки искателя. При нажатии в режиме фотосъемки кнопки затвора наполовину, вокруг области фокусировки отобразится зеленая рамка. Если функция распознавания лиц активна, автофокусировка выполняется с приоритетом на лица.
| (Центр АF) | Автоматическая фокусировка на объекте, расположенном в центре рамки искателя. Использование при этом функции блокировки АФ позволяет выполнять нужную компоновку изображения.
| (Точка АF) | Выполняется автоматическая фокусировка на очень малый объект или узкую область. Использование при этом функции блокировки АФ позволяет выполнять нужную компоновку изображения. Надежно зафиксируйте фотоаппарат для предотвращения смещения рамки диапазона АФ в видоискателе с объекта.

Примечания

- При использовании функции [Цифров увелич] или [Подсветка АF] рамка диапазона АФ в видоискателе отключена и отображается в виде пунктирной линии. В этом случае фотоаппарат выполняет фокусировку на объекты, находящиеся в центре экрана.

- Если включена функция следящей фокусировки, фотоаппарат сфокусируется с приоритетом на объекте отслеживания.

### Фокусировка на объектах, расположенных у краев экрана

Если объект находится вне фокуса, выполните следующие действия.

1. Выполните повторную компоновку кадра таким образом, чтобы объект находился в центре рамки диапазона АФ в видоискателе (A), и нажмите кнопку затвора наполовину для выполнения фокусировки на объекте (блокировка АФ).

1. Когда индикатор блокировки АЭ/АФ (B) прекратит мигать и будет гореть, вернитесь к полностью скомпонованному снимку и нажмите кнопку затвора до упора вниз.

- До тех пор пока кнопка затвора не будет нажата полностью, эту процедуру можно будет повторять столько раз, сколько необходимо.

Смежная тема
Следящая фокусировка
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы