Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Размер фотосн. / Разм. панорам. изобр. / Размер фильма

## Размер фотосн. / Разм. панорам. изобр. / Размер фильма

Размер изображения во время фотосъемки
Размер изображения в простом режиме
Размер изображения во время съемки в режиме “Панорамный обзор”
Размер изображения во время видеосъемки
Размер изображения определяет размер файла изображения, который записывается при выполнении фотосъемки.
Чем больше размер изображения, тем больше деталей будет воспроизводиться при печати фотоснимков на бумаге большого формата. Чем меньше размер изображения, тем большее количество изображений можно записать.

### Размер изображения во время фотосъемки

1. MENU (Размер фотосн.) требуемый размер

| Размер фотосн. (по горизонтали × по вертикали) | Рекомендации по использованию | Количество изображений | Печать
| (4608×3456) | Для печати до формата A3+ | Меньше Больше | Высококачественная Низкокачественная
| (3648×2736) | Для отпечатков формата до A3
| (2592×1944) | Для печати формата от 10×15 см до A4
| (640×480) | Для вложений электронной почты
| (4608×2592) | Для просмотра на телевизорах высокой четкости и печати вплоть до формата А3 | Меньше Больше | Высококачественная Низкокачественная
| (1920×1080) | Для просмотра на телевизоре высокой четкости

Примечание

- При печати фотоснимков, записанных в формате 16:9, или панорамных изображений оба их края могут быть обрезанными.

### Размер изображения в простом режиме

1. MENU [Размер фотосн.] требуемый размер

| Больш. | Съемка изображений размером [16M].
| Мален. | Съемка изображений размером [5M].

### Размер изображения во время съемки в режиме “Панорамный обзор”

1. MENU (Разм. панорам. изобр.) требуемый размер

| (Стандартная) (По горизонтали: 4912 × 1080) (По вертикали: 3424 × 1920) | Фотосъемка изображений стандартного размера.
| (Широкая) (По горизонтали: 7152 × 1080) (По вертикали: 4912 × 1920) | Широкоформатная фотосъемка.
| (360°) По горизонтали: 11520 × 1080 | Съемка изображений с углом обзора 360 градусов.

### Размер изображения во время видеосъемки

Чем больше размер изображения видеозаписи, тем выше его качество. Чем больший объем данных используется в секунду (средняя скорость передачи данных), тем ровнее будет воспроизводиться изображение.
Видеозаписи, снятые с помощью этого фотоаппарата, записываются в формате MPEG-4, приблизительно 30 кадров/сек, в режиме прогрессивной развертки, со звуком AAC, формат mp4.

1. MENU (Размер фильма) требуемый размер

| Размер фильма | Средняя скорость передачи данных | Рекомендации по использованию
| 1280x720(Высококач) | 9 Мбит/с | Видеосъемка с максимально высоким качеством для отображения на экране телевизора высокой четкости.
| 1280x720(Стандарт) | 6 Мбит/с | Видеосъемка со стандартным качеством для отображения на экране телевизора высокой четкости.
| VGA | 3 Мбит/с | Съемка изображений с размером, подходящим для загрузки в Интернет.

Примечание

- Если для видеосъемки выбран размер изображения [VGA], изображение будет снято в режиме “Телефото”.

В начало страницы