Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму записування > Панорамна зйомка

## Панорамна зйомка

Дає змогу створювати панорамне зображення із зіставлених знімків.

1. Установіть перемикач режимів у положення (Панорамна зйомка).

1. Виберіть напрямок зйомки стрілками /// (вгору/вниз/ліворуч/праворуч) на кнопці керування.

1. Зіставте фотоапарат із краєм об’єкта зйомки й натисніть кнопку затвора до кінця.

1. Проведіть фотоапаратом до кінця смуги (A), дотримуючись індикації на екрані.

Підказки щодо панорамної зйомки
Рух фотоапаратом має імітувати півколо та здійснюватися з однаковою швидкістю в напрямку, що вказується на екрані. Панорамні знімки виходять краще, коли об’єкти зйомки нерухомі.
Максимально короткий радіус.
Вертикальний напрямок
Горизонтальний напрямок

- Спершу натисніть кнопку затвора до половини, щоб зафіксувати фокус, експозицію та баланс білого. Потім натисніть кнопку затвора до кінця та перемістіть фотоапарат уздовж об’єкта або нахиліть фотоапарат.

- Якщо біля країв екрана сконцентровані об’єкти або елементи пейзажу, що суттєво різняться за формою, компонування зображення може не вдатися. У такому разі налаштуйте компонування кадрів таким чином, щоб ці об’єкти перебували в центрі зображення, а потім здійсніть повторну зйомку.

Панорамна зйомка на 360 градусів
Цей фотоапарат оснащений функцією панорамної зйомки, яка дає змогу створювати панорамні зображення з кутом огляду близьким до 360 градусів.
Щоб здійснити панорамну зйомку, виберіть MENU установіть для налаштування [Розмір панор. зображення] значення [360°]. Під час відтворення на фотоапараті записаних панорамних зображень їх можна точно прокручувати.

- Виберіть напрямок зйомки стрілками / на кнопці керування. Панорамну зйомку не можна здійснювати у вертикальному напрямку, якщо для параметра [Розмір панор. зображення] встановлено значення [360°].

- Кут огляду фактичного записаного зображення може бути меншим за 360 градусів, залежно від об’єкта або способу зйомки.

Примітки

- Якщо виконати панорамування фотоапаратом уздовж потрібного об’єкта за відведений час не вдається, на скомпонованому зображенні з’явиться сіра ділянка. У такому разі, щоб відзняти повне панорамне зображення, переміщуйте фотоапарат швидше.

- Оскільки в цьому режимі зіставляються кілька зображень, ділянки переходу між ними не будуть абсолютно плавними.

- Коли об’єкти на дузі панорамування суттєво відрізняються за яскравістю, кольором та відстанню фокусування від області, на якій виконано фіксацію автофокуса та експозиції, зйомка не буде вдалою. У такому разі слід змінити область фіксації автоматичної експозиції/автофокуса та зробити знімок ще раз.

- Створювати панорамні зображення не можна в таких ситуаціях:

- рух фотоапаратом надто швидкий або надто повільний;

- надто сильне тремтіння фотоапарата.

Пов’язані розділи
Прокручування панорамних зображень для відображення
Розмір фотозн. / Розмір панор. зображення / Розмір фільму
Функції, недоступні в окремих режимах записування
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах записування
Нагору