Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Усунення несправностей > Усунення несправностей > Батарея та живлення

## Батарея та живлення

Батарею не вдається вставити у фотоапарат.

- Переконайтеся, що батарея встановлюється в належному напрямку, і вставляйте її, доки важіль виштовхування батареї не зафіксується.

Фотоапарат не вмикається.

- Після вставлення батареї у фотоапарат для ввімкнення фотоапарата може знадобитися деякий час.

- Перевірте, чи правильно встановлено батарею.

- Навіть якщо не користуватися фотоапаратом, батарея буде поступово розряджатися природним шляхом.
  Перш ніж користуватися фотоапаратом, обов’язково заряджайте батарею.

- Переконайтеся, що тип батареї — NP-BN або NP-BN1.

Живлення раптово вимикається.

- Залежно від температури фотоапарата та батареї живлення може вимкнутись автоматично з метою захисту. У такому разі перед вимкненням фотоапарата на екрані відобразиться повідомлення.

- Якщо для налаштування [Еко-режим] встановлено значення [Стандартний] або [Максимум], і фотоапарат з увімкненим живленням не виконує жодних операцій протягом певного проміжку часу, він автоматично вимкнеться для запобігання зношенню батареї. Увімкніть фотоапарат ще раз.

На індикаторі неправильно відображається залишковий заряд батареї.

- Це трапляється, якщо фотоапарат використовується в умовах дуже високої або дуже низької температури.

- Унаслідок плину часу та частого використання ємність батареї зменшується. Якщо тривалість роботи батареї суттєво зменшилася, можливо, варто замінити її на нову.

Батарею не вдається зарядити, доки вона вставлена у фотоапарат.

- Батарею не можна заряджати за допомогою адаптера змінного струму (продається окремо). Для заряджання батареї використовуйте зарядний пристрій (додається).

Під час заряджання батареї блимає індикатор CHARGE.

- Переконайтеся, що тип батареї — NP-BN або NP-BN1.

- Індикатор CHARGE блимає нерівномірно, якщо батарея не використовувалася тривалий час.

- Індикатор CHARGE (на зарядному пристрої, що додається) може блимати у двох ритмах: швидко (з інтервалом прибл. 0,15 с) і повільно (з інтервалом прибл. 1,5 с). Якщо індикатор блимає швидко, вийміть батарею, що заряджається, і ще раз вставте її в зарядний пристрій (до клацання). Якщо індикатор і надалі швидко блиматиме, це може свідчити про несправність батареї.
  Якщо індикатор блимає повільно, це вказує на те, що зарядний пристрій перебуває в режимі очікування, і заряджання тимчасово припинилося. Якщо температура виходить за межі передбаченого для зарядження діапазону, заряджання тимчасово припиняється, і відбувається перехід у режим очікування. Коли температура повертається до прийнятного рівня, заряджання відновлюється, і індикатор CHARGE знову засвічується.
  Рекомендується заряджати батарею за температури від 10 °C до 30 °C.

- Докладну інформацію див. у розділі [Додатково].

Нагору