Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Upozornění / O fotoaparátu > Upozornění > Nabíječka akumulátoru

## Nabíječka akumulátoru

- V nabíječce akumulátoru (je součástí dodávky) lze nabíjet pouze moduly akumulátoru typu NP-BN (je součástí dodávky) nebo NP-BN1 (prodává se samostatně) (a žádné jiné). Pokusíte-li se nabíjet jiné než specifikované akumulátory, mohou prosakovat, přehřívat se nebo explodovat. Představují riziko úrazu elektrickým proudem a mohou způsobit popáleniny.

- Nabitý modul akumulátoru vyjměte z nabíječky. Pokud ponecháte modul akumulátoru v nabíječce, může dojít ke zkrácení jeho životnosti.

- Kontrolka CHARGE dodané nabíječky bliká následujícím způsobem:

- Rychlé blikání: Rychle zapíná a vypíná kontrolku v intervalu přibližně 0,15 sekundy.

- Pomalé blikání: Zapíná a vypíná kontrolku v intervalu přibližně 1,5 sekundy.

- Když kontrolka CHARGE bliká rychle, vyjměte modul akumulátoru, který se zrovna nabíjí, a pak jej znovu pečlivě vložte zpátky do nabíječky. Když kontrolka CHARGE opět rychle bliká, možná se jedná o chybu akumulátoru nebo to znamená, že byl vložen jiný než specifikovaný modul akumulátoru. Zkontrolujte, zda jde o modul akumulátoru správného typu. Pokud je modul akumulátoru specifikovaného typu, vyjměte jej za nový nebo za jiný a zkontrolujte, zda nabíječka funguje správně. Jestliže nabíječka akumulátoru funguje správně, pravděpodobně došlo k chybě akumulátoru.

- Pokud kontrolka CHARGE bliká pomalu, znamená to, že nabíječka dočasně pozastavila nabíjení a je v pohotovostním režimu. Nabíječka ukončí nabíjení a přepne se do pohotovostního režimu automaticky, když je venkovní teplota mimo doporučený provozní rozsah teplot. Až se teplota opět vrátí do vhodného rozsahu, nabíječka znovu začne nabíjení a kontrolka CHARGE se znovu rozsvítí. Modul akumulátoru doporučujeme nabíjet při teplotě okolního prostředí v rozsahu od 10 °C do 30 °C.

Zpět nahoru