Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > EV

## EV

Μπορείτε να προσαρμόσετε την έκθεση χειροκίνητα σε βήματα 1/3 EV με εύρος από –2.0 EV έως +2.0 EV.

1. MENU (EV) επιθυμητή ρύθμιση EV

Προσαρμογή της έκθεσης για εικόνες με καλύτερη εμφάνιση
A: Υπερέκθεση (υπερβολικά πολύ φως)
B: Σωστή έκθεση
C: Υπoέκθεση (πολύ λίγο φως)

- Όταν η εικόνα που φωτογραφίζεται, εμφανίζεται με υπερέκθεση, ρυθμίστε τη λειτουργία [EV] στην πλευρά με το αρνητικό πρόσημο.

- Όταν η εικόνα που φωτογραφίζεται, εμφανίζεται με υποέκθεση, ρυθμίστε τη λειτουργία [EV] στην πλευρά με το θετικό πρόσημο.

Σημείωση

- Αν φωτογραφίζετε ένα θέμα σε υπερβολικά φωτεινές ή σκοτεινές συνθήκες ή όταν χρησιμοποιείτε φλας, η προσαρμογή της έκθεσης μπορεί να μην είναι αποτελεσματική.

Σχετικό θέμα
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή