Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Ρυθμίσεις συνεχούς λήψης

## Ρυθμίσεις συνεχούς λήψης

Μπορείτε να επιλέξετε τη Μονή λήψη ή τη Συνεχή λήψη ως τη λειτουργία λήψης.

1. MENU (Ρυθμίσεις συνεχούς λήψης) επιθυμητή λειτουργία

| (Μονή λήψη) | Η μηχανή πραγματοποιεί λήψη μίας εικόνας.
| (Συνεχής λήψη) | Η μηχανή πραγματοποιεί λήψη έως 100 συνεχόμενων καρέ με μία ριπή όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου.

Σημειώσεις

- Το [Φλας] ορίζεται στην επιλογή [Όχι].

- Κατά την συνεχή εγγραφή με χρονοδιακόπτη, πραγματοποιείται εγγραφή μιας σειράς έως και 5 εικόνων ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι πατημένο το κουμπί κλείστρου.

- Το μεσοδιάστημα μεταξύ εγγραφών αυξάνεται, ανάλογα με τη ρύθμιση για το μέγεθος εικόνας.

- Οι ρυθμίσεις [Εστίαση], [Ισορροπία λευκού] και [EV] προσαρμόζονται για την πρώτη εικόνα και οι ρυθμίσεις αυτές χρησιμοποιούνται και για τις άλλες εικόνες.

- Όταν η εσωτερική μνήμη ή μια κάρτα μνήμης είναι πλήρης, η ριπή διακόπτεται.

Σχετικό θέμα
Στοιχεία που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή