Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Αλλαγή ρυθμίσεων > Ρυθμίσεις λήψης > Ψηφιακό ζουμ

## Ψηφιακό ζουμ

Συνολική κλίμακα μεγέθυνσης όταν χρησιμοποιείται Έξυπνο ζουμ (συμπεριλαμβανομένου του οπτικού ζουμ 10×)
Επιλέγει τη λειτουργία ψηφιακού ζουμ. Η μηχανή μεγεθύνει την εικόνα χρησιμοποιώντας οπτικό ζουμ (μέχρι 10×). Όταν γίνει υπέρβαση της κλίμακας ζουμ, η μηχανή χρησιμοποιεί το έξυπνο ζουμ ή το ψηφιακό ζουμ ακριβείας.

1. Ρυθμίστε τη μηχανή στη λειτουργία λήψης.

1. MENU (Ρυθμίσεις) (Ρυθμίσεις λήψης) [Ψηφιακό ζουμ] επιθυμητή λειτουργία

| Έξυπνο () | Μεγεθύνει την εικόνα ψηφιακά εντός του εύρους στο οποίο η εικόνα δεν θα παραμορφωθεί, σύμφωνα με το μέγεθος εικόνας (Έξυπνο ζουμ).
| Ακριβές () | Μεγεθύνει όλες τις εικόνες κατά την συνολική κλίμακα μεγέθυνσης περίπου 40×, συμπεριλαμβάνοντας το οπτικό ζουμ 10×. Ωστόσο, σημειώστε ότι η ποιότητα εικόνας μειώνεται όταν υπερβείτε την κλίμακα του οπτικού ζουμ (Ψηφιακό ζουμ ακριβείας).
| Όχι | Δεν χρησιμοποιεί το ψηφιακό ζουμ.

Σημειώσεις

- Η λειτουργία ψηφιακού ζουμ δεν λειτουργεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Στη λειτουργία ημικυκλικού πανοράματος

- Όταν η λειτουργία κλείστρου χαμόγελου είναι ενεργοποιημένη.

- Όταν ο [Χρονοδιακόπτης] έχει οριστεί σε [Αυτοπορτραίτο ενός ατόμου] ή [Αυτοπορτραίτο δύο ατόμων].

- Το έξυπνο ζουμ δεν είναι διαθέσιμο όταν εγγράφετε ταινίες ή όταν το μέγεθος εικόνας έχει ρυθμιστεί σε [16M] ή [16:9(12M)].

- Η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου δεν λειτουργεί όταν χρησιμοποιείται το ψηφιακό ζουμ.

### Συνολική κλίμακα μεγέθυνσης όταν χρησιμοποιείται Έξυπνο ζουμ (συμπεριλαμβανομένου του οπτικού ζουμ 10×)

Η αναλογία ζουμ που υποστηρίζεται διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος εικόνας.

Μέγεθος | Συνολική κλίμακα ζουμ
10M | Περίπου 12×
5M | Περίπου 17×
VGA | Περίπου 72×
16:9(2M) | Περίπου 24×

Πίσω στην κορυφή