Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Λειτουργία φωτομέτρου

## Λειτουργία φωτομέτρου

Επιλέγει τη λειτουργία φωτομέτρου που ρυθμίζει ποιο μέρος του θέματος πρέπει να μετρηθεί για να καθοριστεί η έκθεση.

1. MENU (Λειτουργία φωτομέτρου) επιθυμητή λειτουργία

| (Πολλαπλή) | Διαιρεί σε πολλές περιοχές και μετρά κάθε περιοχή. Η μηχανή καθορίζει μια καλά ισορροπημένη έκθεση (Φωτομέτρηση πολλαπλών προτύπων).
| (Κεντρική) | Μετράει το κέντρο της εικόνας και καθορίζει την έκθεση βάσει της φωτεινότητας του θέματος σε εκείνο το σημείο (Κεντρικά ζυγισμένη φωτομέτρηση).
| (Σημειακή) | Ευθυγραμμίστε τα σταυρονήματα σημειακής φωτομέτρησης (Α) επάνω στο θέμα για τη μέτρηση ενός τμήματος του θέματος (σημειακή φωτομέτρηση). Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν το θέμα φωτίζεται από πίσω ή όταν υπάρχει έντονη αντίθεση μεταξύ του θέματος και του φόντου.

Σχετικό θέμα
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή