Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Varotoimia / Tietoja kamerasta > Kuvien määrä ja videoiden tallennusaika > Videoiden kuvausaika

## Videoiden kuvausaika

Alla oleva taulukko näyttää likimääräiset enimmäistallennusajat. Nämä ovat kaikkien videotiedostojen kokonaisajat.
(h (tunti), m (minuutti), s (sekunti))

Laatu/koko | Sisäinen muisti | Tällä kameralla alustettu muistikortti
Noin 27 Mt | 2 Gt | 4 Gt | 8 Gt | 16 Gt | 32 Gt
1280x720(hieno) | — | 20m (15m) | 45m (35m) | 1h 35m (1h 10m) | 3h 10m (2h 20m) | 6h 20m (4h 40m)
1280x720(vakio) | — | 35m (25m) | 1h 10m (50m) | 2h 20m (1h 40m) | 4h 40m (3h 25m) | 9h 20m (6h 55m)
VGA | 1m (45s) | 1h 5m (50m) | 2h 10m (1h 40m) | 4h 25m (3h 20m) | 8h 50m (6h 40m) | 17h 45m (13h 25m)

Suluissa ( ) oleva numero tallennusajan vähimmäismäärä.
Jatkuva kuvaus on mahdollista noin 29 minuutin ajan kerrallaan. Videotiedoston maksimikoko on noin 2 Gt.
Huomautuksia

- Videoiden tallennusaika vaihtelee sen vuoksi, että kamera käyttää VBR-toimintoa (Variable Bit Rate, muuttuva bittinopeus), joka säätää automaattisesti kuvan laatua kuvauskohteen mukaan. Kun tallennat nopeasti liikkuvaa kohdetta, kuva on selkeämpi mutta tallennusaika on lyhyempi, koska tallennus vaatii enemmän muistia. Tallennusaikaan vaikuttavat myös kuvausolosuhteet, kohde ja kuvakoon asetukset.

- Et voi tallentaa videoita sisäiseen muistiin, kun videon kuvakoko on [1280x720(hieno)] tai [1280x720(vakio)].

Takaisin ylös