Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Valokuvan koko / Panoraamakuvan koko / Videon koko

## Valokuvan koko / Panoraamakuvan koko / Videon koko

Kuvan koko valokuvia otettaessa
Kuvan koko Helppo-tilassa
Kuvan koko pyyhkäisypanoraamakuvauksessa
Kuvan koko videoita kuvattaessa
Kuvan koko määrää tallennettavan kuvatiedoston koon, kun kuva tallennetaan.
Mitä suurempi kuvakoko, sitä enemmän yksityiskohtia toistetaan, kun kuva tulostetaan suurelle paperille. Mitä pienempi kuvakoko, sitä enemmän kuvia voidaan tallentaa.

### Kuvan koko valokuvia otettaessa

1. MENU (Valokuvan koko) haluttu koko

| Valokuvan koko (Vaaka × Pysty) | Käyttöohjeita | Kuvien määrä | Tulostus
| (4608×3456) | Tulosteet A3+-kokoon asti | Vähemmän Enemmän | Hieno Karkea
| (3648×2736) | Tulosteet A3-kokoon asti
| (2592×1944) | Tulosteet koosta 10×15 cm kokoon A4
| (640×480) | Sähköpostiliitteet
| (4608×2592) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa ja tulostus A3-kokoon asti | Vähemmän Enemmän | Hieno Karkea
| (1920×1080) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa

Huomautus

- Jos tulostetaan 16:9-kuvasuhteella tallennettuja valokuvia tai panoraamakuvia, voivat molemmat reunat leikkautua pois.

### Kuvan koko Helppo-tilassa

1. MENU [Valokuvan koko] haluttu koko

| Suuri | Ottaa kuvia käyttämällä kokoa [16M].
| Pieni | Ottaa kuvia käyttämällä kokoa [5M].

### Kuvan koko pyyhkäisypanoraamakuvauksessa

1. MENU (Panoraamakuvan koko) haluttu koko

| (Vakio) (Vaaka: 4912 × 1080) (Pysty: 3424 × 1920) | Ottaa kuvia käyttämällä vakiokokoa.
| (Leveä) (Vaaka: 7152 × 1080) (Pysty: 4912 × 1920) | Ottaa kuvia käyttämällä leveää kokoa.
| (360°) Vaaka: 11520 × 1080 | Ottaa kuvia käyttämällä 360 astetta.

### Kuvan koko videoita kuvattaessa

Mitä suurempi videon koko on, sitä parempi on sen laatu. Mitä suurempi määrä dataa käytetään sekunnissa (keskimääräinen bittinopeus), sitä sujuvampi on kuvan toisto.
Tällä kameralla tallennetut videot tallennetaan MPEG-4-muodossa noin 30 kuvaa sekunnissa, progressiivisessa tilassa, AAC-äänillä, mp4-muodossa.

1. MENU (Videon koko) haluttu koko

| Videon koko | Keskimääräinen bittinopeus | Käyttöohjeita
| 1280x720(hieno) | 9 Mbps | Kuvaa laadukkainta videokuvaa teräväpiirtotelevisiota varten.
| 1280x720(vakio) | 6 Mbps | Kuvaa tavallisen laatuista videokuvaa teräväpiirtotelevisiota varten.
| VGA | 3 Mbps | Kuvaa verkkoon lähetettäväksi sopivaa videokuvaa.

Huomautus

- Kun videota kuvattaessa kuvakooksi valitaan [VGA], käytetään telekuvausta.

Takaisin ylös