Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (felvételkészítés) > MENU-elemek (felvételkészítés) > EV

## EV

Az expozíciós időt kézzel 1/3 EV lépésenként –2.0 EV és +2.0 EV között lehet beállítani.

1. MENU (EV) a kívánt EV-beállítás

Az expozíció beállítása jobb képek készítéséhez
A: Túlexponálás (túl sok fény)
B: Helyes exponálás
C: Alulexponálás (túl kevés fény)

- Ha a kép túlexponált, igazítsa az [EV] értéket a negatív irányba.

- Amennyiben a kép alulexponált, igazítsa az [EV] értéket a pozitív irányba.

Megjegyzés

- Ha a téma nagyon világos vagy nagyon sötét helyen található, illetve ha vakut használ, akkor előfordulhat, hogy az expozíciókorrekció nem éri el a kívánt hatást.

Kapcsolódó témakör
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU-elemek
Vissza a tetejére