Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci di MENU (Ripresa) > Voci di MENU (Ripresa) > Dim. fermo imm. / Dimens. imm. panorama / Dimensioni filmato

## Dim. fermo imm. / Dimens. imm. panorama / Dimensioni filmato

Dimensioni dell’immagine durante la ripresa di fermi immagine
Dimensioni dell’immagine nel Modo facile
Dimensioni dell’immagine durante la ripresa con Panorama in movimento
Dimensioni dell’immagine durante la ripresa di filmati
Le dimensioni dell’immagine determinano la dimensione del file di immagine che viene registrato quando si scatta una fotografia.
Maggiori sono le dimensioni dell’immagine, maggiore è il numero di dettagli che saranno riprodotti quando l’immagine viene stampata su carta di grande formato. Minori sono le dimensioni dell’immagine, maggiore è il numero di immagini che possono essere registrate.

### Dimensioni dell’immagine durante la ripresa di fermi immagine

1. MENU (Dim. fermo imm.) dimensioni desiderate

| Dim. fermo imm. (Orizzontale × Verticale) | Linee guida per l’utilizzo | Numero di immagini | Stampa
| (4608×3456) | Per stampe fino al formato A3+ | Minore Maggiore | Fine Scadente
| (3648×2736) | Per stampe fino al formato A3
| (2592×1944) | Per stampe da 10×15 cm fino al formato A4
| (640×480) | Per gli allegati e-mail
| (4608×2592) | Per la visualizzazione su un televisore ad alta definizione e la stampa fino al formato A3 | Minore Maggiore | Fine Scadente
| (1920×1080) | Per la visualizzazione su un televisore ad alta definizione

Nota

- Quando si stampano i fermi immagine registrati con un rapporto di formato 16:9 o le immagini panoramiche, entrambi i bordi potrebbero essere tagliati.

### Dimensioni dell’immagine nel Modo facile

1. MENU [Dim. fermo imm.] dimensioni desiderate

| Grande | Consente di riprendere le immagini con dimensioni [16M].
| Piccola | Consente di riprendere le immagini con dimensioni [5M].

### Dimensioni dell’immagine durante la ripresa con Panorama in movimento

1. MENU (Dimens. imm. panorama) dimensioni desiderate

| (Standard) (Orizzontale: 4912 × 1080) (Verticale: 3424 × 1920) | Consente di riprendere le immagini utilizzando la dimensione standard.
| (Ampia) (Orizzontale: 7152 × 1080) (Verticale: 4912 × 1920) | Consente di riprendere le immagini utilizzando la dimensione ampia.
| (360°) Orizzontale: 11520 × 1080 | Consente di riprendere immagini a 360 gradi.

### Dimensioni dell’immagine durante la ripresa di filmati

Maggiori sono le dimensioni dell’immagine del filmato, migliore è la qualità dell’immagine. Maggiore è la quantità di dati utilizzati al secondo (velocità in bit media), maggiore è la qualità dell’immagine riprodotta.
I filmati ripresi con questa fotocamera vengono registrati in formato MPEG-4, a circa 30 fotogrammi/sec, in modo progressivo, con audio AAC e formato mp4.

1. MENU (Dimensioni filmato) dimensioni desiderate

| Dimensioni filmato | Velocità in bit media | Linee guida per l’utilizzo
| 1280x720(Fine) | 9 Mbps | Consente di riprendere filmati di altissima qualità per la visualizzazione su televisori HD.
| 1280x720(Standard) | 6 Mbps | Consente di riprendere filmati di qualità standard per la visualizzazione su televisori HD.
| VGA | 3 Mbps | Consente di riprendere immagini con dimensioni idonee per il caricamento su WEB.

Nota

- Se viene selezionata la dimensione dell’immagine [VGA] durante la ripresa di filmati, viene prodotta un’immagine teleobiettivo.

Torna all’inizio