Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci di MENU (Ripresa) > Voci di MENU (Ripresa) > Modo mis. esp.

## Modo mis. esp.

Consente di selezionare la modalità di misurazione esposimetrica che imposta la parte del soggetto da misurare per determinare l’esposizione.

1. MENU (Modo mis. esp.) modalità desiderata

| (Multipla) | Consente di dividere l’inquadratura in più zone e di misurare ogni zona. La fotocamera determina un’esposizione ben bilanciata (misurazione esposimetrica multipla).
| (Centro) | Consente di misurare il centro dell’immagine e di determinare l’esposizione in base alla luminosità del soggetto in quel punto (misurazione esposimetrica con prevalenza al centro).
| (Locale) | Allineare il reticolo di misurazione esposimetrica locale (A) sul soggetto per misurare una parte del soggetto (misurazione esposimetrica locale). Questa funzione è utile quando il soggetto è in controluce o quando esiste un forte contrasto tra il soggetto e lo sfondo.

Argomenti correlati
Voci di MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio