Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci di MENU (Ripresa) > Voci di MENU (Ripresa) > DRO

## DRO

La fotocamera analizza la scena di ripresa e corregge automaticamente la luminosità e il contrasto per migliorare la qualità dell’immagine.
DRO è l’abbreviazione di “Dynamic Range Optimizer”, una funzione che ottimizza automaticamente la differenza tra le aree chiare e scure di un’immagine.

1. MENU (Modo REG) (Programm. automatica) (DRO) modalità desiderata

| (Spento) | La regolazione non viene effettuata.
| (DRO standard) | Consente di regolare automaticamente la luminosità e il contrasto delle immagini.
| (DRO plus) | Consente di regolare automaticamente la luminosità e il contrasto dell’immagine in modo intenso.

Note

- A seconda delle condizioni di ripresa, potrebbe non essere possibile ottenere gli effetti di correzione.

- Quando è impostato [DRO plus], per il valore ISO è possibile impostare solamente [ISO AUTO] o i valori da [ISO 80] a [ISO 800].

Torna all’inizio