Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > EV

## EV

Puteţi regla manual expunerea, în trepte a câte 1/3 EV, într-un interval de la –2.0 EV până la +2.0 EV.

1. MENU (EV) setarea EV dorită

Reglarea expunerii pentru imagini mai clare
A: Supraexpunere (prea multă lumină)
B: Expunere corectă
C: Subexpunere (prea puţină lumină)

- Dacă imaginea înregistrată este supraexpusă, reglaţi [EV] în partea minus.

- Dacă imaginea înregistrată este subexpusă, reglaţi [EV] în partea plus.

Observaţie

- Dacă fotografiaţi un subiect în condiţii foarte luminoase sau foarte întunecate sau dacă folosiţi bliţul, este posibil ca reglarea expunerii să nu fie eficientă.

Subiect corelat
Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC
Sus