Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Меры предосторожности / Информация о фотоаппарате > Меры предосторожности > Батарейный блок

## Батарейный блок

О зарядке батарейного блока
Эффективное использование батарейного блока
Проверка оставшегося заряда батареи
Хранение батарейного блока
Срок службы батареи
Совместимый батарейный блок

### О зарядке батарейного блока

- Перед использованием фотоаппарата в первый раз зарядите батарейный блок (прилагается).

- Батарейный блок можно заряжать, даже если он не был полностью разряжен. Кроме того, можно использовать емкость частично заряженного батарейного блока, даже если он был заряжен частично.

- Рекомендуется выполнять зарядку батарейного блока при температуре окружающей среды от 10°C до 30°C. За пределами этого температурного диапазона батарейный блок может заряжаться неэффективно.

### Эффективное использование батарейного блока

- Производительность батареи уменьшается при низкой температуре окружающей среды. Поэтому в холодных местах время работы батарейного блока уменьшается. Для обеспечения более длительного времени работы батарейного блока рекомендуется выполнить описанные ниже действия.

- Носите батарейный блок в кармане (ближе к телу), чтобы нагреть его, и подсоединяйте к фотоаппарату непосредственно перед началом съемки.
  (Если в кармане имеются какие-либо металлические предметы, например ключи, может произойти короткое замыкание.)

- В случае частого использования вспышки или вариообъектива батарейный блок быстро разрядится.

- Рекомендуется иметь под рукой запасные батарейные блоки, рассчитанные на время, в два или три раза превышающее ожидаемое время съемки, а также выполнить пробные снимки перед выполнением реальных снимков.

- Не подвергайте батарейный блок воздействию воды. Батарейный блок не является водозащищенным.

- Не оставляйте батарейный блок в чрезмерно нагретых местах, например, в салоне автомобиля или под прямыми солнечными лучами.

- Если секция разъемов батареи загрязнена, возможно, не удастся включить фотоаппарат или зарядить батарейный блок. В этом случае легко вытрите пыль мягкой тканью, чтобы очистить аккумулятор.

### Проверка оставшегося заряда батареи

- На экране отображается индикатор оставшегося заряда.

A: высокий
B: низкий

- В следующих ситуациях индикатор оставшегося заряда, возможно, будет отображать уровень заряда, не соответствующий действительному.

- Длительное использование фотоаппарата при высокой температуре

- Фотоаппарат оставлен с полностью заряженной батареей

- Использование интенсивно использовавшейся ранее батареи

- Для отображения правильных показаний индикатора оставшегося заряда потребуется примерно одна минута.

- В некоторых случаях показания индикатора оставшегося заряда могут быть неверными.

- В случае установки для параметра [Эко-режим] значения [Стандартный] или [Максимум], если фотоаппарат не используется в течение определенного времени при включенном питании, экран потемнеет, а затем фотоаппарат автоматически отключится (функция автоматического выключения питания).

### Хранение батарейного блока

- Перед хранением полностью разрядите батарейный блок, и храните его в сухом прохладном месте. Для поддержания качественной работы батарейного блока полностью заряжайте, а затем полностью разряжайте его на фотоаппарате как минимум раз в год во время хранения.

- Чтобы израсходовать заряд батарейного блока, оставьте фотоаппарат включенным в режиме показа слайдов, пока заряд не будет израсходован.

- Чтобы предотвратить загрязнение разъема, короткое замыкание и т.д., обязательно используйте пластиковый пакет для предохранения от контакта с металлическими предметами во время переноски или хранения.

### Срок службы батареи

- Срок службы батареи ограничен. С течением времени и в процессе эксплуатации емкость батареи постепенно снижается. Если время между зарядками значительно сократилось, возможно, следует заменить батарею.

- Срок службы батареи зависит от условий ее хранения, условий работы и окружающей среды, в которой используется каждый батарейный блок.

### Совместимый батарейный блок

- С этой моделью можно использовать батарейный блок NP-BN (прилагается) или NP-BN1 (продается отдельно).

В начало страницы