Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Ayarları değiştirme > Temel Ayarlar > Eye-Fi

## Eye-Fi

Eye-Fi kartı kullanarak görüntü verisi aktarma
Bu fotoğraf makinesiyle Eye-Fi kartı (piyasadan satın alınabilir) kullandığınız zaman, Eye-Fi kartının karşıya yükleme işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar. [Eye-Fi] sadece fotoğraf makinesine Eye-Fi kartı takıldığı zaman gözükür.

1. MENU (Ayarlar) (Temel Ayarlar) [Eye-Fi] istenen mod

| Açık | Karşıya yükleme işlevini kullanır. Ekrandaki Eye-Fi modu gösterim simgesi Eye-Fi kartının iletişim moduna göre değişir. Eye-Fi kartı hazırda bekleme modunda. Gönderilecek görüntü yok. Eye-Fi kartı karşıya yüklemeye hazır modunda. Eye-Fi kartı bağlantı modunda. Eye-Fi kartı karşıya görüntüler yüklüyor. Bir hata oldu.
| Kapalı | Karşıya yükleme işlevini kullanmaz.

Notlar

- Aralık Kasım 2011 tarihinden itibaren ABD, Kanada, Japonya ve bazı Batı Avrupa ülkelerinde Eye-Fi kartları satılmaktadır.

- Eye-Fi kartı hakkında daha çok bilgi edinmek için, doğrudan Eye-Fi kartı üreticisiyle veya satıcılarıyla irtibat kurun.

- Eye-Fi kartlarının kullanımına sadece satıldıkları ülkelerde veya bölgelerde izin verilmektedir. Yerel kısıtlamalar nedeniyle sorumlu tutulabilirsiniz.

- Eye-Fi kartının bir kablosuz LAN işlevi vardır. Bir uçak içinde olduğu gibi, kablosuz LAN bağlantısının yasak olduğu yerlerde Eye-Fi kartını takmayın. Eye-Fi kartı takılıysa [Eye-Fi] öğesini [Kapalı] olarak ayarlayın. Eye-Fi kartının karşıya yükleme işlevi [Kapalı] olarak ayarlandığı zaman, ekranda görüntülenir.

### Eye-Fi kartı kullanarak görüntü verisi aktarma

1. Eye-Fi kartının kablosuz LAN erişim noktası ayarlarını veya aktarma yönü ayarlarını yapın.

Ayrıntılar için, Eye-Fi kartıyla verilen kullanma talimatlarına bakın.

1. Ayarlar tamamlandıktan sonra, Eye-Fi kartını fotoğraf makinesine takın ve fotoğraflar çekin.

Kaydedilen görüntüler kablosuz LAN üzerinden otomatik olarak PC’ye, vb. aktarılır.
Notlar

- Görüntü verileri aktarılırken, [Eko modu] kullanılamaz.

- (hata) simgesinin görüntülenmesi halinde, Eye-Fi kartını çıkartıp tekrar takın veya fotoğraf makinesinin gücünü kapatıp tekrar açın. (hata) simgesi gözükmeye devam ederse Eye-Fi kartı bozuk olabilir. Ayrıntılı bilgi için, Eye-Fi, Inc. ile irtibat kurun

- Kablosuz LAN iletişimi başka iletişim aygıtları tarafından kesilebilir. Veri alımı yetersizse, fotoğraf makinesini erişim noktasının daha yakınına taşıyın.

- Bazı Eye-Fi kartlarında bir “Endless Memory Mode” bulunur. Bu ürün “Endless Memory Mode” özelliğini desteklemez. Bu ürüne taktığınız Eye-Fi kartlarının “Endless Memory Mode” özelliğinin kapalı olduğundan emin olun. “Endless Memory Mode” ayarları hakkında ayrıntılar için, Eye-Fi kartıyla verilen kullanma kılavuzuna bakın.

En üste geri dön