Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму записування > Панорамна зйомка

## Панорамна зйомка

Дає змогу створювати панорамне зображення із зіставлених знімків.

1. Установіть перемикач режимів у положення (Панорамна зйомка).

1. Виберіть напрямок зйомки стрілками /// (вгору/вниз/ліворуч/праворуч) на кнопці керування.

1. Зіставте фотоапарат із краєм об’єкта зйомки й натисніть кнопку затвора до кінця.

A: цю частину не буде включено до панорами.

1. Проведіть фотоапаратом до кінця смуги (B), дотримуючись індикації на екрані.

Підказки щодо панорамної зйомки
Рух фотоапаратом має імітувати півколо та здійснюватися з однаковою швидкістю в напрямку, що вказується на екрані. Панорамні знімки виходять краще, коли об’єкти зйомки нерухомі.
Максимально короткий радіус.
Вертикальний напрямок
Горизонтальний напрямок

- Спершу натисніть кнопку затвора до половини, щоб зафіксувати фокус, експозицію та баланс білого. Потім натисніть кнопку затвора до кінця та перемістіть фотоапарат уздовж об’єкта або нахиліть фотоапарат.

- Якщо біля країв екрана сконцентровані об’єкти або елементи пейзажу, що суттєво різняться за формою, компонування зображення може не вдатися. У такому разі налаштуйте компонування кадрів таким чином, щоб ці об’єкти перебували в центрі зображення, а потім здійсніть повторну зйомку.

Панорамна зйомка на 360 градусів
Цей фотоапарат оснащено функцією панорамної зйомки, яка надає можливість створення панорамних зображень із кутом огляду близьким до 360 градусів.
Щоб здійснити панорамну зйомку, виберіть MENU установіть для налаштування [Розмір панор. зображення] значення [360°]. Під час відтворення на фотоапараті записаних панорамних зображень їх можна точно прокручувати.

- Виберіть напрямок зйомки стрілками / на кнопці керування. Панорамну зйомку не можна здійснювати у вертикальному напрямку, якщо для параметра [Розмір панор. зображення] встановлено значення [360°].

- Фактичне записане зображення може мати кут огляду менший за 360 градусів, залежно від об’єкта або способу зйомки.

Примітки

- Якщо виконати панорамування фотоапаратом уздовж потрібного об’єкта за відведений час не вдається, на скомпонованому зображенні з’явиться сіра ділянка. У такому разі, щоб відзняти повне панорамне зображення, переміщуйте фотоапарат швидше.

- Оскільки в цьому режимі зіставляються кілька зображень, ділянки переходу між ними не будуть абсолютно плавними.

- Коли об’єкти на дузі панорамування суттєво відрізняються за яскравістю, кольором та відстанню фокусування від області, на якій виконано фіксацію автофокуса та експозиції, зйомка не буде вдалою. У такому разі слід змінити область фіксації автоматичної експозиції/автофокуса та зробити знімок ще раз.

- Створювати панорамні зображення не можна в таких ситуаціях:

- рух фотоапаратом надто швидкий або надто повільний;

- надто сильне тремтіння фотоапарата.

Пов’язані розділи
Прокручування панорамних зображень для відображення
Розмір фотозн. / Розмір панор. зображення / Розмір фільму
Функції, недоступні в окремих режимах записування
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах записування
Нагору