Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > Автоспуск

## Автоспуск

Зйомка автопортрета в режимі автоспуску

1. Натисніть кнопку (Автоспуск) на кнопці керування.

1. Виберіть потрібний режим кнопкою керування.

| (Вимк.) | Автоспуск не використовується.
| (10 сек.) | Установлює 10-секундну затримку автоспуску. У разі натиснення кнопки затвора почне блимати індикатор автоспуску і, доки затвор не спрацює, лунатиме звуковий сигнал. Щоб скасувати, знову натисніть кнопку .
| (2 сек.) | Установлює 2-секундну затримку автоспуску.
| (Автопортрет, одна людина) | Установлює автоспуск у режим таймера автопортрета. Коли фотоапарат розпізнає встановлену кількість облич, лунає сигнал, і за 2 секунди спрацьовує затвор.
| (Автопортрет, дві людини)

Поради щодо запобігання розмитості
Якщо під час утримування фотоапарата й натиснення кнопки затвора ви поворухнетесь, це спричинить ефект тремтіння фотоапарата.
Ефект тремтіння фотоапарата часто виникає за умов тьмяного освітлення або довгої витримки, наприклад у режимах (Нічний портрет) та (Нічна Сцена).
Щоб запобігти виникненню розмитості, здійснюйте зйомку із 2-секундною затримкою автоспуску та стабілізуйте фотоапарат, міцно притиснувши руки до тіла після натиснення кнопки затвора.

### Зйомка автопортрета в режимі автоспуску

Спрямуйте об’єктив на себе таким чином, щоб на екрані відобразилася вказана кількість облич, і спрацював затвор. Не рухайте фотоапаратом після звукового сигналу.

- Також упродовж цієї операції можна зробити знімок, натиснувши кнопку затвора.

Пов’язані розділи
Функції, недоступні в окремих режимах записування
Нагору