Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Режим виміру експозиції

## Режим виміру експозиції

Вибір режиму вимірювання, який установлює, яку частину об’єкта слід виміряти для визначення експозиції.

1. MENU (Режим виміру експозиції) потрібний режим

| (Мульти) | Зображення ділиться на багато ділянок, і вимірюється кожна з них. Фотоапарат визначає добре збалансовану експозицію (багатоточкове вимірювання).
| (Центр) | Вимірює центр зображення й визначає експозицію залежно від яскравості об’єкта, що там перебуває (вимірювання в центрі зображення).
| (Точка) | Наведення курсора-перехрестя (A) з метою вимірювання однієї частини об’єкта (точкове вимірювання). Ця функція є корисною, коли об’єкт підсвічений або сильно контрастує із тлом.

Пов’язані розділи
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах записування
Нагору