Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Налашт. Безпер. Зйомки

## Налашт. Безпер. Зйомки

Можна вибрати режим зйомки одного зображення або режим серійної зйомки.

1. MENU (Налашт. Безпер. Зйомки) потрібний режим

| (Покадрова Зйомка) | Фотоапарат робить один знімок.
| (Безперервна Зйомка) | У разі натиснення й утримання кнопки затвора здійснюється зйомка серії до 100 кадрів.

Примітки

- Для налаштування [Спалах] установлено значення [Вимк.].

- У разі серійної зйомки з автоспуском незалежно від часу натиснення кнопки затвора записуються серії, що містять до 5 зображень.

- Інтервал запису стає довшим залежно від налаштованого розміру зображення.

- Значення налаштувань [Фокус], [Баланс білого] і [EV] встановлюються для першого знімка й потім використовуються для наступних знімків.

- Якщо у внутрішній пам’яті або на картці пам’яті буде вичерпано вільне місце, серійна зйомка припиниться.

Пов’язані розділи
Функції, недоступні в окремих режимах записування
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах записування
Нагору